| 詳細設定−PIN設定

本商品のPINコードを設定、変更できます。 PIN認証が完了しているUIMカード（microSIM）が挿入されている場合に設定できます。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
■PIN設定
［SIM情報］
| 動作状態
| 本商品に装着されたUIMカード（microSIM）の状態を表示します。
| 残り試行回数
| 同じUIMカード（microSIM）に対してPINコードを入力した場合、残りの回数を表示します。
［PIN認証設定］
| PIN認証機能
| PIN認証機能の使用状態を表示します。
| PINコード
| PIN認証機能の設定、解除を行うためのPINコードを4〜8桁で入力し、［PIN使用］または[PIN使用停止]をクリックします。
［PINコード変更］
PINコードが設定されている場合、PINコードの変更ができます。
| 現在のPINコード
| 現在のPINコードを4〜8桁で入力します。
| 新しいPINコード
| 新しいPINコードを4〜8桁で入力します。
| 新しいPINコード再入力
| 確認のため、新しいPINコードを4〜8桁で再入力します。
■PINロック解除コードの設定
PINコード入力に3回失敗した場合、ディスプレイにPINロックと表示され、PINロックがかかります。 PINロックを解除するためには、通信事業者から指定されているPINロック解除コード（PUKコード）が必要です。
＜PINロック解除方法＞
「Web設定」画面のトップページからPUK入力画面を開きます。
| 残り試行回数
| 同じUIMカード（microSIM）に対してPINロック解除コード（PUKコード）を入力した場合、残りの回数を表示します。
| PUKコード
| PINロック解除コード（PUKコード）を入力します。
| 新しいPINコード
| 新しくPINコードを4〜8桁で入力します。 PINロック解除を行ったあとはPIN認証を行います。その際のPINコードを入力してください。
| 新しいPINコード再入力
| 確認のため、新しいPINコードを4〜8桁で再入力します。
＜ご注意＞ 同じUIMカード（micorSIM）に対してPINコードの入力を3回失敗すると認証エラーメッセージが表示されます。（PINコードの入力可能回数は表示されます。）その場合は、PINロック状態となり、PINロック解除コード（PUK）が必要となります。[PINロック解除の設定]でPINロック状態を解除してください。 PINロック解除コード（PUK）を10回連続して間違えると、完全にロックされます。 PINロック/PUKロック状態の時には、WAN側回線の優先モードが[WAN側無線LAN固定]に設定されている場合を除いて、WAN側無線LANは使用できません。
↑ページのトップへ