| DHCPサーバ機能

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)サーバ機能とは、LAN上のパソコンなどが起動すると、その都度、IPアドレスなどのネットワーク利用に必要な設定情報を、本商品から各パソコンなどに自動的に割り当てる機能です。 これにより、各クライアントでネットワークの詳細な設定を行わなくても、LANやインターネットに接続することができます。 ●DHCP除外設定はこちら ●DHCP固定割当設定はこちら
本商品では下記の設定が可能です。
・ | DHCPサーバ機能
| 本商品のDHCPサーバを使用する場合は、チェックをします。
・ | リースタイム
| DHCPサーバが割り当てるIPアドレスの貸出時間が変更可能です。
| 1〜72時間の範囲と無制限が設定可能です。
| 0を指定すると無制限になります。
・ | アドレス割当パターン
| 下記割り当てパターンを選択できます。
| −自動設定(初期値)：本商品LANインタフェースのIPアドレスの次のIPアドレスから割当数分のアドレス プールを確保します。
| −手動設定(DHCPエントリを使用)：DHCPエントリで設定されたアドレス割当パターンが使用されます。
・ | 割当先頭アドレス
| アドレス割当パターンで「手動設定」を選択した場合、DHCPクライアントに割り当てるIPアドレスの先頭アドレスを入力します。
・ | 割当数
| DHCPクライアントに割り当てるIPアドレス割当数を入力します。入力できる値は、1〜32です。
・ | WINSサーバアドレス
| DHCPクライアントに通知するWINSサーバアドレスを設定します。
■設定方法
「Web設定」
「詳細設定」-「LAN側設定」の「DHCPサーバ」で設定する 割り当てるIPアドレスの範囲を設定したいときは、「詳細設定」-「DHCP固定割当設定」、「DHCP除外設定」で設定してください。
- ＜お願い＞ DHCPを使用せずに運用する場合には、「LAN側設定」-「DHCPサーバ」で[DHCPサーバ機能]の「使用する」のチェックをはずし、パソコンのネットワークの設定で下記の設定をする必要があります。
  [Windows(R) の場合]
  ・ | 「次のIPアドレスを使う」にチェックが入っている
  ・ | IPアドレス | ： | パソコン側のIPアドレスを任意で入力する (ただし、他のホストのIPアドレスと重複しないことが必要です。)
  ・ | サブネットマスク | ： | 255.255.255.0
  ・ | デフォルトゲートウェイ | ： | 本商品のIPアドレスを指定する
  |  |  | 「次のDNSサーバのアドレスを使う」にチェックし、優先DNSサーバに本商品のIPアドレスを指定する
  [Mac OS の場合]
  ・ | IPアドレス | ： | パソコン側のIPアドレスを任意で入力する (ただし、他のホストのIPアドレスと重複しないことが必要です。)
  ・ | サブネットマスク | ： | 255.255.255.0
  ・ | ルータ | ： | 本商品のIPアドレスを指定する
- LAN側設定で「IPアドレス/ネットマスク」を変更した場合は、それらの設定に合わせて 「DHCPサーバ」および 「詳細設定」-「DHCP固定割当設定」、「DHCP除外設定」も変更してください。 正しく設定しないとパソコンなどが本商品と通信できなくなります。 DHCP除外設定
  DHCPサーバでクライアントに配布するIPアドレスから、除外するアドレスを指定することが可能です。 除外エントリは2つまで追加可能。 次のような使いかたが可能。 割当先頭アドレス 192.168.11.2 割当数 32であれば 192.168.11.2〜192.168.11.33 までがDHCPサーバで配布されます。 ここで除外エントリを 先頭 192.168.11.5 除外数 5とすると、 192.168.11.5〜192.168.11.9 までの5つのIPアドレスがDHCPサーバ配布エントリから除外されます。（配布されなくなります。） この例では、本商品のDHCPサーバが配布するIPアドレスの範囲は 192.168.11.2〜192.168.11.33 なので、除外エントリはその配布プールの中から指定する必要があります。
- DHCP固定割当設定
  DHCPサーバでクライアントに配布するIPアドレスを、特定のMACアドレスには特定のIPアドレスを配布する指定が可能です。 最大設定エントリは20件まで追加可能。 MACアドレスが 00:0d:02:01:01:01 の端末に IPアドレスを 192.168.11.5 を固定的に割り当てたい場合、 上記のパラメータを組合わせで指定すると、 00:0d:02:01:01:01 の端末には常に 192.168.11.5 が割り当てられることになります。 指定するIPアドレスはIPアドレスプールの中から指定する必要があります。 本商品LAN側のサブネットと一致しない場合は、エントリが無効となります。エントリが無効になっている場合、DHCPクライアントには本装置のアドレス割当範囲内のIPアドレスから払い出します。

↑ページのトップへ