| 詳細設定−その他の設定

その他の設定を行います。 設定値を選択・入力したあとは、[設定]をクリックします。設定変更は即時に有効となります。 また、[保存]をクリックするまでは設定内容が保存されません。
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
■その他の設定
［セキュリティ設定］
ルータのセキュリティ機能に関する設定を行います。
| セキュリティ保護機能 （初期値：使用する）
| セキュリティ保護機能を使用する場合は、チェックをします。セキュリティ保護機能を使用すると既知の外部からのアタックや不正アクセスを検出し、《通信情報ログ》画面にて表示するとともに、その不正パケットを廃棄します。検出可能な不正アクセスは、「LAND攻撃」「Smurf攻撃」「IP Spoofing攻撃」です。 （「LAND 攻撃」を防ぐフィルタは、セキュリティ保護機能の「使用する」がチェックされていなくても有効になります。）
［NAPT設定］
NAPT（IPマスカレード）機能に関する設定を行います。
| NAPT機能 （初期値：使用する）
| NAPT機能（IPマスカレード）を使用しない場合は、チェックを外します。通常、チェックをしたままでご利用ください。
| TCPタイマ(秒) （初期値：3600）
| NAPT機能を使用する際のIPアドレス/ポート番号の動的変換テーブルの有効保持時間（秒）を入力します。NAPTテーブルが枯渇して通信ができなくなるアプリケーションを利用する場合は、本タイマを短めに設定すると解決できることがあります。入力できる値は、300〜432000（秒）です。
| UDPタイマ(秒) （初期値：300）
| NAPT機能を使用する際のIPアドレス/ポート番号の動的変換テーブルの有効保持時間（秒）を入力します。NAPTテーブルが枯渇して通信ができなくなるアプリケーションを利用する場合は、本タイマを短めに設定すると解決できることがあります。入力できる値は、30〜3600（秒）です。
［VPN設定］
VPNパススルー機能に関する設定を行います。
| IPsecパススルー機能（初期値：使用しない）
| IPsecパススルー機能を使用する場合は、チェックをします。
［UPnP設定］
UPnP（ユニバーサル・プラグアンドプレイ）機能に関する設定を行います。
| UPnP機能（初期値：使用する）
| UPnP（ユニバーサル・プラグアンドプレイ）機能を使用します。 最大10台までの端末でUPnP機能が利用可能となります。
［通信情報ログ設定］
通信情報ログ機能に関する設定を行います。
| ロギング機能 （初期値：使用する）
| 通信情報ログを出力します。
| ログ保存方法 （初期値：サイクリック）
| ログの保存方法を選択します。「ワンタイム」は、ログ保存用メモリからあふれた新しいログが廃棄されます。「サイクリック」は、ログ保存用メモリの範囲内で常に最新のログが保存され、古いログは廃棄されます。 サイクリック 本商品内のメモリの範囲内で常に最新500件までのログが保存されます。 ワンタイム その回限りで保存され、本商品内のメモリから500件を超えるログは廃棄されます。
［USB接続時設定］
USB接続時に無線LANを有効/無効に関する設定を行います。
| 無線LANスリープ機能（初期値：使用しない）
| 無線LANスリープ機能を使用する場合は、チェックをします。USBケーブルを使用して通信を行っている場合に無線LAN機能を停止します。
［データ通信量表示設定］
データ通信量表示機能に関する設定を行います。 データ通信量表示設定とは、LTE/3G回線でのデータ通信量の累計値を通知する機能です。 「Web設定」の「情報」-「現在の状態」の「データ通信量」で確認できます。
| データ通信量表示機能 （初期値：使用しない）
| データ通信量表示機能を使用する場合は、チェックをします。
| データ通信量の上限設定 （初期値：7.0GB）
| LTE/3G回線でのデータ通信量の累計値のしきい値を設定できます。累計値は1ヶ月単位で、毎月1日0：00時点で累計値をリセットします。 入力できる値は、設定単位が 「GB」の場合は、1.0〜100.0です。設定単位が「MB」の場合は、1〜1023です。

↑ページのトップへ