| サーバとなるパソコンのIPアドレスの設定をする −Mac OSの場合−

Mac OSの場合を例に設定方法を記載します。
1. | アップルメニューの[システム環境設定]から[ネットワーク]を開く
2. | [Ethernet]を選択し、[詳細]をクリックする （本商品に無線で接続している場合は[AirMac]を選択する）
3. | [TCP/IP]タブの画面を選択する
4. | [IPv4の構成]のポップアップメニューから[手入力]を選択し、[IPv4アドレス]、[サブネットマスク]、[ルーター]を入力し[OK] をクリックする
5. | 表示された画面で[DNSサーバ]、[検索ドメイン]を設定する
[IPアドレス] | パソコンに割り当てるIPアドレス
[サブネットマスク] | ネットマスク
[ルーター]、[DNSサーバ] | 本商品のIPアドレス(工場出荷状態では、192.168.11.1)
[検索ドメイン] | 接続する通信事業者のドメイン名(例：XXX.ne.jp) ※[検索ドメイン]は、必要な場合のみ設定してください。
| 画面は、Mac OS X v10.6 を例にしています。 上記OS以外をご利用の場合は、ご利用のOSに付属の取扱説明書を参照してください。
6. | [適用]をクリックする
| ↑ページのトップへ