| IPv6機能

IPv6とは、 「Internet Protocol version 6」の略です。 本商品が、IPv6で通信をする方法は次の2つあります。 ・IPv6ルータとして利用する ・IPv6ブリッジで利用する このうち、本商品をIPv6ルータとして動作させる機能をIPv6機能と呼びます。
現在主に使われているIPプロトコルはversion4ですが、IPv6を使用して通信する機会が増えてきています。 本商品は、IPv6に対応しており、IPv4の他にIPv6でもインターネット通信することができます。これにより、LTEサービス業者が提供するIPv6サービスに対応可能です。
IPv6の大きな特徴としては、IPv4と比べてIPアドレスの数がほぼ無限と言っても良いほどに増えたことです。また、IPアドレスの数が増えたことにより、IPアドレス表記法も変わっています。 IPv4アドレス表記例： 192.0.2.1 IPv6アドレス表記例： 2001:db8:0:1:2:33:444:5555
■設定方法
本商品のIPv6機能を使用するには、次の設定が必要です。
「Web設定」
「基本設定」−「接続先設定（LTE/3G）」の[高度な設定を表示]をクリックし、[接続方式]を「IPv4/IPv6」に設定する
＜ご注意＞ 本商品はIPv6のみでの通信も考慮し、接続方式として「IPv6」も用意しています。「IPv6」を選択した場合もIPv6機能は動作しますが、接続するサービス網によってはIPv6機能が動作しない場合もあります。 ご利用のサービスを確認の上、ご利用ください。

↑ページのトップへ