| VPNパススルー機能

PPTP(Point to Point Tunneling Protocol)による仮想プライベートネットワーク(VPN : Virtual Private Network)接続を使用することにより、インターネットを経由して下記のようなアクセスが可能です。
・ | LAN側のPPTPクライアントからWAN側のPPTPサーバへのアクセス
・ | WAN側のPPTPクライアントからLAN側のPPTPサーバへのアクセス
また、IPsec(IP Security)によるVPN接続を使用することにより、インターネットを経由して下記のようなアクセスが可能です。
・ | LAN側のIPsecクライアントからWAN側のIPsecサーバへのアクセス
・ | WAN側のIPsecクライアントからLAN側のIPsecサーバへのアクセス
例えば、[利用例1]では、自宅からインターネット経由で会社のネットワークにアクセスすることができます。 [利用例3]のように、自分のネットワークに外部のパソコンからアクセスさせることもできます。 また、PPTPは、TCP/IPベースのデータネットワーク上にVPNを作成することによって、リモートコンピュータからプライベートサーバへのセキュリティで保護されたデータ転送を可能にします。
＜ご注意＞　−本商品にて「VPNパススルー通信」を行う場合− IPsecパススルー機能を「使用しない」に設定した場合 1つのIPsecサーバに対して、複数セッションの通信はできません。 (サーバ-クライアント 1セッションの通信のみ可能です。) IPsecパススルー機能を「使用する」に設定した場合 1つのIPsecサーバに対して、複数セッションの通信が可能です。 (1つのサーバに対して、複数の端末からの通信が可能になります。) 本商品内のローカルネットワークにIPsecサーバを構築する場合は、ポートマッピング設定を併用する必要があります。 IKE(Internet Key Exchange)を使ったIPsecパススルー通信を行う場合には、ポートマッピング設定を併用する必要があります。 ポートマッピング設定を必要とする通信には、同時に複数台の端末を指定することはできません。
ここでは、ネットワーク上でのPPTPの利用例を示します。 なお、IPsecの場合でも、PPTPと同じような構成で利用できます。
[利用例1] 本商品に接続したPPTPクライアントからPPTPサーバに接続する 上記構成のように複数のPPTPクライアントから1つのPPTPサーバに接続してIPsecパススルーをご利用になる場合は、本商品の「IPsecパススルー機能」の設定は、IPsecパススルーを「使用する」（※）にする必要があります。
※ | 「詳細設定」-「その他の設定」-「VPN設定」で[IPsecパススルー機能]の「使用する」にチェックをします。
＜お願い＞
| IPsec パススルーで、[利用例1]の構成でご利用の場合、IPsec対応機器のNAT-Travarsalのバージョンは、draft-00からdraft-08までとRFC版がありますが、バージョンにより使用するUDPのポート番号が異なっていますので、IPsec機器でNAT-Travarsalのバージョンがdraft-00,01を利用する場合には、「詳細設定」-「その他の設定」-「VPN設定」で[IPsecパススルー機能]の「使用する」のチェックを外してください。
[利用例2] 本商品に接続したPPTPクライアントからそれぞれ別のPPTPサーバに接続する 上記構成でIPsecパススルーをご利用になるには、本商品の「IPsecパススルー機能」の設定は不要です。(「詳細設定」-「その他の設定」-「VPN設定」で[IPsecパススルー機能]の「使用しない」でも動作可能です。)
[利用例3] 本商品に接続したPPTPサーバに接続する 本商品に接続できるPPTPサーバ/IPsecサーバは1台のみです。 お使いのOSがPPTPサーバとして利用できるかどうか、およびPPTPサーバの設定方法の詳細は、OSのサポート窓口でご確認ください。 なお、ご契約のサービス事業者からWAN側にグローバルIPアドレスを割り当てられた場合に限ります。 詳細は、ご契約のサービス事業者へお問い合わせください。
＜お知らせ＞ Mac OSの場合は、PPTP通信ソフトウェアがサードパーティより提供されています。 PPTP機能またはIPsec機能のサポート状況および設定方法の詳細は、それぞれのメーカにお問い合わせください。

■設定方法
[利用例1]、[利用例2]の場合と[利用例3]の場合では、設定方法が異なります。
● | WAN側のPPTPサーバへアクセスする場合のLAN側のPPTPクライアントの設定 ([利用例1]、[利用例2]の場合)
| [利用例1]、[利用例2]の場合、本商品に設定する必要はありません。 下記に[利用例1]の場合で、パソコンへの設定の一例を説明します。 なお、これらパソコンに関することは、それぞれのメーカへお問い合わせください。 ・Windows(R) 8が、PPTPクライアントの場合 ・Windows(R) 7が、PPTPクライアントの場合 ・Windows Vista(R)が、PPTPクライアントの場合 ・Windows(R) XPが、PPTPクライアントの場合
● | WAN側のPPTPクライアントからのアクセスをLAN側のPPTPサーバで受ける場合の設定 ([利用例3]の場合)
| LAN側のPPTPサーバへWAN側のPPTPクライアントからアクセスする場合は、本商品へポートマッピングの設定が必要です。 LAN側に設置するPPTPサーバをポートマッピング機能で、WAN側からアクセス可能にします。 下記に設定手順を示します。
「Web設定」
1. | 「詳細設定」-「ポートマッピング設定」で設定する
2. | ［追加］をクリックする
3. | LAN側ホストにPPTPサーバのIPアドレスを入力する ［利用例3］のようにPPTPサーバのIPアドレスが[192.168.11.34]の場合は、[192.168.11.34]を入力します。
4. | プロトコルから「TCP」を選択する
5. | ポート番号に「1723」を入力する
6. | 優先度を入力する
7. | ［設定］をクリックする ［前のページへ戻る］をクリックして「NATエントリ」画面に追加されたことを確認する
8. | ［追加］をクリックする
9. | LAN側ホストにPPTPサーバのIPアドレスを入力する ［利用例3］のようにPPTPサーバのIPアドレスが[192.168.11.34]の場合は、[192.168.11.34]を入力します。
10. | プロトコルから「その他」を選択し、プロトコル番号に「47」を入力する
11. | 優先度を入力する
12. | ［設定］をクリックする ［前のページへ戻る］をクリックして「NATエントリ」画面に追加されたことを確認する （プロトコル47はgreプロトコルと表示されます。）
13. | フレーム画面左の［保存］をクリックする 本商品に設定が書き込まれます。

↑ページのトップへ