| 無線LANアクセスポイントモード（ルータ機能を停止する）に設定をする

無線LANアクセスポイントモード（ルータ機能を停止する）の設定は、クレードルのINTERNET/LAN切替スイッチを使って設定します。
※本機能をご利用の際は、クレードルをご用意ください。
＜ご注意＞ クレードルの切替スイッチが「INTERNET」の場合は、クレードルに本商品を装着・脱着するたびに、動作モードの変更のため、再起動となります。 接続先設定（WAN側無線LAN）の手動設定で、自宅やオフィスの無線LANを利用する場合は、クレードルの切替スイッチを「LAN」としてください。
■設定と接続方法
あらかじめ、ローカルルータモードで「Web設定」を起動し、「基本設定」-「基本設定」の「WANインタフェース設定」-[クレードル接続時の動作モード]から無線LANアクセスポイントモードに設定されていることを確認してください。
1. | 本商品の電源を入れる
2. | 本商品をクレードルに接続している場合は、本商品をクレードルから外す
3. | クレードルのINTERNET/LAN切替スイッチを「INTERNET」側に切り替える
4. | ブロードバンドルータとクレードルのETHERNETポートを、付属のETHERNETケーブルで接続する
| ETHERNETポートにカチッと音がするまで差し込み、ケーブルを軽く引いて、ロックがかかっていることを確認してください。
ケーブルによってはあまり強く差し込んだり、強く引っ張ると、接触不良や断線の原因となることがあります。
5. | 本商品をクレードルに接続する
| クレードル側のポートと本商品側のクレードルポートを合わせて、奥まで確実にセットしてください。
6. | 再起動（約30秒）し、無線LANアクセスポイントモードに切り替わる
※ | ご使用の環境・設定により起動時間は長くなる場合があります。
※ | 2．の段階で、本商品をクレードルから外さない場合は、再起動されません。一旦、クレードルへの抜き差しを行なってください。また、スイッチが「LAN」の場合は、再起動されません。
7. | クレードルのLINKランプが、緑点灯/緑点滅することを確認する LINKランプが点灯しなかったときは、ETHERNETケーブルを確認してください。
8. | 本商品との無線接続が確立できたら、インターネットへアクセスできることを確認する
＜無線LANアクセスポイントモードに設定（ルータ機能を停止）した場合のご注意＞ 無線LANアクセスポイントモードで、「らくらく無線スタート」を行う場合は、必ず、ブロードバンドモデムなどDHCPサーバ機能を持った機器を本商品に接続した状態で行ってください。
↑ページのトップへ