| パソコンなど端末の設定

パソコンなど端末の設定内容の確認、変更方法などを説明します。 ●ネットワーク設定（インターネットプロトコル v4）の確認、変更 ●ネットワークアドレス、IPアドレス、MACアドレスの確認
■ネットワーク設定（インターネットプロトコル v4）の確認、変更
| ・ Windows(R) 8／7／Windows Vista(R)の場合
| ・ Windows(R) XPの場合
| ・ Mac OSの場合
＜Windows(R) 8／7／Windows Vista(R)の場合＞
（手順は、Windows(R) 8の例です。）
1. | ［スタート］画面上で右クリックして[すべてのアプリ]をクリックし、［アプリ］画面上にある[コントロールパネル]をクリックします。
※ | ［スタート］（Windows(R)のロゴボタン）-［コントロールパネル］を選択する
2. | ［ネットワークとインターネット］-［ネットワークと共有センター］をクリックし、［アダプターの設定の変更］をクリックする
※ | Windows Vista(R)の場合は、［ネットワークとインターネット］-［ネットワークと共有センター］をクリックし、［タスク］欄の［ネットワーク接続の管理］をクリックします。
3. | ネットワークアダプタ名（無線LAN親機とETHERNETポート接続している場合は[イーサネット]または［ローカルエリア接続］、無線接続している場合は［ワイヤレス ネットワーク接続］）を右クリックし、［プロパティ］をクリックする
4. | ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、［はい］または［続行］をクリックする
5. | ［ネットワーク］タブのリストから、［インターネットプロトコル バージョン4（TCP/IPv4）］を選択し、［プロパティ］をクリックする
| （画面は、ETHERNETポート接続時の例です。）
6. | [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択する （必要であれば、設定を変更する。）
7. | ［OK］をクリックする
＜Windows(R) XPの場合＞
1. | ［スタート］-［コントロールパネル］を選択する
2. | ［ネットワークとインターネット接続］をクリックする
3. | ネットワークアダプタ名（無線LAN親機とETHERNETポート接続している場合は［ローカルエリア接続］、無線接続している場合は［ワイヤレス ネットワーク接続］）を右クリックし、［プロパティ］をクリックする
4. | ［全般］タブのリストから［インターネットプロトコル(TCP/IP)］を選択し、［プロパティ］をクリックする
| （画面は、ETHERNETポート接続時の例です。）
5. | [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択する （必要であれば、設定を変更する。）
6. | ［OK］をクリックする 再起動の画面が表示された場合は、メッセージにしたがって再起動します。
＜Mac OSの場合＞
（手順は、Mac OS X v10.6の例です。上記OS以外をご利用の場合は、ご利用のOSに付属の取扱説明書を参照してください。 ）
1. | アップルメニューの［システム環境設定］を選択する
2. | ［ネットワーク］をクリックする
3. | ［Ethernet］または［AirMac］を選択し、［詳細］をクリックする （無線LAN親機とETHERNETポート接続している場合は［Ethernet］、無線接続している場合は［AirMac］）
4. | ［TCP/IP］タブの画面を選択する
5. | [DHCPサーバを使用]を選択する。 （必要であれば、設定を変更する）
| （画面は、ETHERNETポート接続時の例です。）
6. | ［適用］をクリックする
＜お知らせ＞ パソコンの設定により画面の表示内容が異なる場合があります。 IPアドレスを固定に設定する場合、ホストアドレス部（左から4個目）は2〜199、212〜254の範囲で同一ネットワーク内において他で使用しないアドレスにしてください。 デフォルトゲートウェイには、インターネット接続時に経由するブロードバンドルータのIPアドレスを入力してください。（本製品の工場出荷時のアドレスは192.168.11.1です。）
  ■ネットワークアドレス、IPアドレス、MACアドレスの確認 ＜Windows(R) 8/7/Windows Vista(R) の場合＞
  (1) | [スタート]（Windows(R)のロゴボタン）-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]をクリックする
  ※ | Windows(R) 8の場合は、［スタート］画面上で右クリックして[すべてのアプリ]をクリックし、［アプリ］画面上にある[コマンドプロンプト]をクリックします。
  (2) | 「ipconfig /all」を入力し、[Enter]キーを押す
  ＜Windows(R) XP の場合＞
  (1) | [スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]をクリックする
  (2) | 「ipconfig /all」を入力し、[Enter]キーを押す
  ＜Mac OS X の場合＞ 手順は、Mac OS X v10.6 の例です。
  (1) | アップルメニューの［システム環境設定］を開き、［ネットワーク］アイコンを選択する
  (2) | ［Ethernet］を選択する
  ※ | 本製品に無線で接続している場合は［AirMac］を選択して［詳細］をクリックし、［TCP/IP］タブをクリックします。
  ＜Android の場合＞ 手順は、Android 4.0 の例です。
  (1) | 「ホーム」画面で［メニュー］ボタンを押す
  (2) | 「設定」をタップする
  (3) | 「Wi-Fi」をタップする
  (4) | 「詳細設定」をタップする
  ＜iOS の場合＞ 手順は、iOS 4.2 の例です。
  (1) | 「ホーム」画面の「設定」アイコンをタップする
  (2) | 設定メニューの「Wi-Fi」をタップする
  (3) | 「ワイヤレスネットワークを選択...」から、チェックが入っている接続中のネッ トワーク名（SSID）の右側にある［＞］ボタンをタップする
↑ページのトップへ