| IEEE802.11n 無線LAN

本商品は、IEEE802.11nに準拠した無線LANを利用することができます。
■IEEE802.11nの特徴
2つのデータストリームを同時に空間多重して送受信する「MIMO」技術や、「搬送波数の増加」や「フレームアグリゲーション」などの基本性能アップにより、理論値で最大300Mbpsの伝送速度を実現しています。 なお、本商品は、2.4GHz帯の周波数帯域を活用しており、増設用の IEEE802.11n準拠子機に加え、既存のIEEE802.11b/11g準拠の無線LAN子機との通信互換性もあります。
＜お知らせ＞ IEEE802.11nは、無線LANの規格です。データの伝送速度、通信方式、通信データの構造など、無線LAN通信を標準化するための規格が決められています。 IEEE802.11n通信を行うためには、以下の設定が必要です。 - 暗号化が 「WPA-PSK(AES)」または「WPA2-PSK(AES)」に設定されている - 無線優先制御が「使用する」に設定されている 本商品に接続できる無線LAN子機の数は最大10台までです。 無線の届く範囲は環境によって異なります。

↑ページのトップへ