| 無線LANアクセスポイントモードをご利用する場合

■無線LAN アクセスポイントモード
ルータを多重化することにより回線がもつスループットを十分に引き出せない場合には、無線LANアクセスポイントモードでのご利用をお勧めします。
・ | ルータ機能（パケットフィルタ、ポートマッピングなど）
| 無線LAN親機のルータ機能は停止されます。ブロードバンドモデムのルータ機能をご利用いただけます。
・ | 無線LAN親機の設定（「Web設定」など）
| 設定した無線LAN親機のIP アドレスを指定する必要があります。
＜お知らせ＞ 本機能を利用する場合は、クレードルが必要です。 クレードルのINTERNET/LAN切替スイッチが「INTERNET」の場合は、クレードルに装着・脱着するたびに、動作モードの変更のため、再起動します。
■無線LAN アクセスポイントモードでの「Web設定」の開き方
1. | 本商品をクレードルに接続すると、再起動します。 ディスプレイのメニュー操作で、端末情報からIPアドレス（192.168.XXX.211）を確認して控えておく
2. | Webブラウザを起動する
3. | アドレス欄に、上記手順 1.で控えておいたIPアドレスを入力して、「Web設定」 のページを開く
※ | IP アドレスの競合により本商品のIP アドレスの末尾を「211」以外に設定している場合は、設定したアドレスを入力してください。
4. | 「管理者パスワードの初期設定」画面が表示された場合は、画面にしたがって管理者パスワード（任意の文字列）を決めて、控えておく
| 管理者パスワードは、無線LAN親機を設定する場合に必要となりますので、控えておいてください。忘れた場合は、設定画面を開くことができず、無線LAN親機を初期化してすべての設定がやり直しになります。
5. | 4.で控えた管理者パスワードを画面に入力し、［設定］をクリックする
6. | ユーザー名とパスワードを入力する
| ユーザー名には「admin」と半角小文字で入力し、パスワードには4.で控えた管理者パスワードを入力してください。
7. | ［OK］をクリックする
| 「Web設定」 が表示されます。

＜無線LANアクセスポイントモードに設定(ルータ機能を停止)した場合のご注意＞ 無線LANアクセスポイントモードで、「らくらく無線スタート」を行う場合は、必ず、ブロードバンドモデムなどDHCPサーバ機能を持った機器を本商品に接続した状態で行ってください。 無線LANアクセスポイントモードで使用する場合は、クレードルのINTERNET/LAN切替スイッチが、「INTERNET」側になっていることを確認してください。

↑ページのトップへ