| 詳細設定−LAN側設定

LAN側の設定を行います。 設定値を選択・入力したあとは、[設定]をクリックします。設定変更は即時に有効となります。 また、[保存]をクリックするまでは設定内容が保存されません。
通常は、初期値のままでお使いください。 間違えると接続できなくなります。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
■LAN側設定
［IPアドレス／ネットマスク］
本商品のLAN側のIPアドレス／ネットマスクに関する設定を行います。
| IPアドレス/ネットマスク(ビット指定) （初期値：192.168.11.1/24）
| 本商品のLAN側のIPアドレスとネットマスクを入力します。通常、変更する必要はありません。変更する場合は、WAN側のIPアドレスと競合しないネットワークアドレス範囲となるように入力してください。 ネットマスクは、ビット数形式で入力してください。入力できる値は、1〜30です。たとえば、［255.255.255.0］形式のネットマスクは「24」と入力します。
＜ご注意＞ 設定変更は即時に有効となります。[設定]ボタンをクリックしたあと、本商品にアクセスできなくなる場合がありますので、その場合は、Webブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の接続を いったん切断し、両者の設定を合わせたあと、Webブラウザを開きなおしてください。
［DHCPサーバ］
本商品のDHCPサーバに関する設定を行います。
| DHCPサーバ機能 （初期値：使用する）
| 本商品のDHCPサーバを使用する場合は、チェックをします。 使用する： 本商品のDHCPサーバ機能が有効になります。 通常は「使用する」にチェックして使用します。 使用しない： 本商品のDHCPサーバ機能が無効になります。 LAN側に別のDHCPサーバがある場合や、DHCPを使用せずに運用する場合にはチェックを外します。
| リースタイム(時間) （初期値：24）
| DHCPサーバ機能でクライアントに割り当てるIPアドレスの有効時間を入力します。入力できる値 は、0（無制限）,1〜72（時間）です。
| アドレス割当パターン （初期値：自動設定）
| DHCPクライアントに割り当てるIPアドレスのプールを自動で設定するか手動で設定するかを選択します。「自動設定」を選択した場合、本装置LANインタフェースのIPアドレスの次のIPアドレスから割当数分のアドレスプールを確保します。「手動設定」を選択した場合は、［割当先頭アドレス］を設定してください。 自動設定 手動設定
| 割当先頭アドレス
| DHCPクライアントに割り当てるIPアドレスの先頭アドレスを入力します。
| 割当数 （初期値：32）
| DHCPクライアントに割り当てるIPアドレスの割当数を入力します。入力できる値は、1〜32です。
| WINSサーバアドレス
| DHCPクライアントに通知するWINSサーバアドレスを入力します。

↑ページのトップへ