| WAN側回線自動選択機能

本商品の起動時に、LTE/3Gまたは公衆無線LANサービスを自動的に選択し、接続します。 （ローカルルータモード動作時のみ有効です。）
＜ご注意＞ 自動選択だけではなく、固定設定もできます。LTE/3G固定の場合は、LTE/3Gのみを、WAN側無線LAN固定の場合はWAN側無線LANのみをサーチします。 本機能は、無線LANアクセスポイント/PPPoEルータモードでは無効となります。
■設定方法
「Web設定」
「基本設定」-「基本設定」の「WANインタフェース設定」で設定する
■WAN側回線切り替え方法
「ディスプレイのメニュー」操作で、LTE/3G回線とWAN側無線LANの接続を切り替えることができます。 また、Aterm Mobile Toolの回線切替ボタンをタップして、切り替えることもできます。 この方法で切り替えても「Web設定」の設定値は変更されません。
↑ページのトップへ