| ネットワーク分離機能

マルチSSIDのそれぞれのネットワーク（プライマリSSID/セカンダリSSID）に接続した無線LAN子機や、有線で接続したパソコンへのアクセスを制限し、本商品に接続した他のネットワークから分離することができます。（WAN側が分離されることはありません。） （初期値：プライマリSSIDは「使用しない」、セカンダリSSIDは「使用する」）
■設定方法
「Web設定」
| 「無線LAN設定」-「無線LAN設定」-「無線LANアクセスポイント（親機）設定」の[ネットワーク分離機能]で設定する。
「使用する」に設定したSSID側の無線LAN端末（上記イラストではセカンダリSSID）は、以下の通信が遮断されます。
・ | 「Web設定」
・ | LAN側に有線接続した端末
・ | もう一方のネットワークで接続された端末（上記イラストではプライマリSSID）
| ※ | インターネットや同一のSSID側の無線LAN端末とのみ通信可能です。
＜お知らせ＞ ネットワーク分離機能が有効な場合でも、SDカードストレージ機能は利用できます。

↑ページのトップへ