| サーバとなるパソコンのIPアドレスの設定をする −Windows(R) 7 の場合−

1. | ［スタート］（Windows(R)のロゴボタン）-[コントロールパネル]を選択する
2. | ［ネットワークとインターネット］アイコンをクリックする
3. | ［ネットワークと共有センター］アイコンをクリックする
4. | ［アダプター設定の変更］をクリックする
5. | 本商品が接続されているネットワークアダプタ名（下記を参照）を 右クリックし、［プロパティ］を選択する
| ETHERNETポート接続の場合 →ローカルエリアネットワークアダプタ名として［ローカル エリア接続］を選択する 無線LAN接続などの場合 →ワイヤレスネットワークアダプタ名として［ワイヤレス ネットワーク接続］を選択する
| （画面は、一例です。 表示されるネットワークアダプタ名や状態はそのパソコンにより異なります。以降表示される画面も同様です。）
6. | リストの［インターネットプロトコル バージョン4(TCP/IPv4)］を選択し、［プロパティ］をクリックする
| （画面は、ETHERNETポート接続の場合の一例です。 パソコンによってネットワークアダプタの名称は変わります。）
7. | ［次のIPアドレスを使う］を選択し、［IPアドレス］、［サブネットマスク］、［デフォルトゲートウェイ］にパソコンに割り当てるIPアドレスとネットマスクを入力する 本商品のIPアドレスが工場出荷状態の場合は、パソコンのIPアドレスを、 例：192.168.11.40〜192.168.11.254の範囲で設定します。 デフォルトゲートウェイは、本商品のIPアドレス(192.168.11.1)を設定します。
8. | ［次のDNSサーバーのアドレスを使う］を選択し、［優先DNSサーバー］に本商品のIPアドレス（工場出荷状態は、192.168.11.1）を入力する
9. | [OK]をクリックする
＜ご注意＞ Windows(R)ファイアウォールが「サーバを公開するのに必要なポート」のブロックを解除する設定になっている必要があります。 確認方法や設定の詳細はパソコンのサポート窓口にお問い合わせください。
↑ページのトップへ