| ポートマッピング(アドバンスドNATオプション)

ポートマッピング機能とは、あらかじめ固定的に使用するポート番号とパソコンを結びつける機能です。 本機能によりネットワーク側からの特定ポートの通信を指定したパソコンに送信できます。 NATエントリ設定をすることで、外部のサイトから特定のパソコンへ直接アクセスすることが可能です。 ルータ機能ではアドバンスドNAT機能(IPマスカレード/NAPT)が働いてネットワークゲームができなくなる場合があります。 これは、外部のサイトから特定のポートへのアクセスができなかったり、ネットワークゲームで使用するポートが動的に変換されてしまうために起こります。 本機能を使用することで、この問題を回避できることがあります。
■設定方法
「Web設定」
「詳細設定」-「ポートマッピング設定」で設定する
＜お知らせ＞ ポートマッピングを設定する無線LAN端末は、DHCPサーバ機能によりIPアドレスが自動的に割り当てられないように、IPアドレスを固定しておいてください。

↑ページのトップへ