| 情報−現在の状態

本商品の装置情報や設定内容を表示します。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
●ローカルルータモードの場合 ●PPPoEルータモードの場合 ●無線LANアクセスポイントモードの場合
●ローカルルータモードの場合
■現在の状態（ローカルルータ）
（画面は、LTEで接続した場合です。）
下記の状態が表示されます。
［装置情報］
本商品の装置情報を表示します。
| 装置名
|  | 本商品の装置名が表示されます。
| ファームウェアバージョン
|  | 本商品のファームウェアバージョンです。
| MACアドレス(USB)
|  | Ether over USB側のMACアドレスです。
| MACアドレス(LAN)
|  | LAN側のMACアドレスです。
［無線情報(ｎ1000-xxxxxx-1)］
| 使用チャネル
|  | プライマリSSIDで使用するチャネルを表示します。
| ネットワーク名(SSID)
|  | プライマリSSIDのネットワーク名(SSID)を表示します。
| MACアドレス(無線)
|  | 無線のMACアドレスを表示します。 |  |
| ネットワーク分離機能
|  | 現在のネットワーク分離機能の使用状態を表示します。
［無線情報(ｎ1000-xxxxxx-2)］
| 使用チャネル
|  | セカンダリSSIDで使用するチャネルを表示します。
| ネットワーク名(SSID)
|  | セカンダリSSIDのネットワーク名(SSID)を表示します。
| MACアドレス(無線)
|  | 無線のMACアドレスを表示します。 |  |
| ネットワーク分離機能
|  | 現在のネットワーク分離機能の使用状態を表示します。
［接続状態］
| 動作モード
|  | 「基本設定」で選択した動作モードです。
| 接続状態
|  | 現在の接続状態です。
| 電波状態
|  | 現在のWAN側の電波状態です。
［LAN側状態］
| IPアドレス/ネットマスク
|  | 本商品のLAN側のIPアドレスとネットマスクです。 「LAN側設定」で設定した値が表示されます。
| IPv6アドレス/プレフィックス長（グローバル）
|  | 本商品が使用するLAN側のIPv6アドレス/プレフィックス長(グローバル)を表示します。
| IPv6アドレス/プレフィックス長（リンクローカル）
|  | 本商品が使用するLAN側のIPv6アドレス/プレフィックス長(リンクローカル)を表示します。
［WAN側状態］
| IPアドレス/ネットマスク
|  | 本商品のWAN側のIPアドレスとネットマスクです。
| ゲートウェイ
|  | 本商品のWAN側のゲートウェイです。
| プライマリDNS
|  | 本商品のWAN側のプライマリDNSです。
| セカンダリDNS
|  | 本商品のWAN側のセカンダリDNSです。
| IPv6アドレス/プレフィックス長（リンクローカル）
|  | 本商品が使用するWAN側のIPv6アドレス/プレフィックス長（リンクローカル）を表示します。
| IPv6プライマリDNS
|  | 本商品が使用するWAN側のプライマリのDNSv6サーバのアドレスを表示します。
| IPv6セカンダリDNS
|  | 本商品が使用するWAN側のセカンダリのDNSv6サーバのアドレスを表示します。
| ドメイン名
|  | 本商品のWAN側のドメイン名です。
［データ通信量］
本商品のデータ通信量情報を表示します。
| データ通信量の上限設定
|  | 設定されているデータ通信量の上限値を表示します。
| データ通信量（当月）
|  | 現在のデータ通信量を表示します。
| 上限設定への到達度
|  | 設定されている上限値への到達度を表示します。 ※データ通信量が上限に達した場合、「データ通信量の上限値に達しています」と表示されます。
| データ通信量（前月）
|  | 前月のデータ通信量を表示します。
| データ通信量（前々月）
|  | 前々月のデータ通信量を表示します。
［データ通信量リセット］
| データ通信量をリセットしたいときにクリックします。
［最新状態に更新］
| 表示を最新状態にしたいときにクリックします。
●PPPoEルータモードの場合
■現在の状態（PPPoE）
下記の状態が表示されます。
［装置情報］
| 装置名
|  | 本商品の装置名が表示されます。
| ファームウェアバージョン
|  | 本商品のファームウェアバージョンです。
［無線情報(ｎ1000-xxxxxx-1)］
| 使用チャネル
|  | プライマリSSIDで使用するチャネルを表示します。
| ネットワーク名(SSID)
|  | プライマリSSIDのネットワーク名(SSID)を表示します。
| MACアドレス(無線)
|  | 無線のMACアドレスを表示します。
| ネットワーク分離機能
|  | 現在のネットワーク分離機能の使用状態を表示します。
［無線情報(ｎ1000-xxxxxx-2)］
| 使用チャネル
|  | セカンダリSSIDで使用するチャネルを表示します。
| ネットワーク名(SSID)
|  | セカンダリSSIDのネットワーク名(SSID)を表示します。
| MACアドレス(無線)
|  | 無線のMACアドレスを表示します。
| ネットワーク分離機能
|  | 現在のネットワーク分離機能の使用状態を表示します。
［接続状態］
| 動作モード
|  | 「基本設定」で選択した動作モードです。
| 接続先[接続先名]
|  | 現在の接続先1の接続状態です。 右欄にある[接続]または[切断]をクリックすることで、インターネットの通信を接続/切断することができます。
| PPPoEブリッジ使用状態
|  | 現在のPPPoEブリッジの使用状態です。
［LAN側状態］
| IPアドレス/ネットマスク
|  | 本商品のLAN側のIPアドレスとネットマスクです。
［接続先1[接続先1]状態］
| IPアドレス
|  | 本商品のWAN側のIPアドレスです。
| プライマリDNS
|  | 本商品のWAN側のプライマリDNSです。
| セカンダリDNS
|  | 本商品のWAN側のセカンダリDNSです。
●無線LANアクセスポイントモードの場合
■現在の状態
下記の状態が表示されます。
［装置情報］
本商品の装置情報を表示します。
| 装置名
|  | 本商品の装置名を表示します。
| ファームウェアバージョン
|  | 本商品で使用するファームウェアのバージョンを表示します。
| MACアドレス)
|  | 本商品で使用するのMACアドレスを表示します。
［無線情報(ｎ1000-xxxxxx-1)］
| 使用チャネル
|  | プライマリSSIDで使用するチャネルを表示します。
| ネットワーク名(SSID)
|  | プライマリSSIDのネットワーク名(SSID)を表示します。
| MACアドレス(無線)
|  | 無線のMACアドレスを表示します。
| ネットワーク分離機能
|  | 現在のネットワーク分離機能の使用状態を表示します。
［無線情報(ｎ1000-xxxxxx-2)］
| 使用チャネル
|  | セカンダリSSIDで使用するチャネルを表示します。
| ネットワーク名(SSID)
|  | セカンダリSSIDのネットワーク名(SSID)を表示します。
| MACアドレス(無線)
|  | 無線のMACアドレスを表示します。 |  |
| ネットワーク分離機能
|  | 現在のネットワーク分離機能の使用状態を表示します。
［状態表示］
本商品の状態を表示します。
| 動作モード
|  | 現在の動作モードを表示します。
| IPアドレス/ネットマスク
|  | 本商品が使用するLAN側の IPアドレス/ネットマスクを表示します。
| ゲートウェイ
|  | 本商品が使用するWAN側のゲートウェイを表示します。
| プライマリDNS
|  | 本商品のWAN側のプライマリDNSです。
| セカンダリDNS
|  | 本商品のWAN側のセカンダリDNSです。
［最新状態に更新］
| 表示を最新状態にしたいときにクリックします。

↑ページのトップへ