| 無線LAN設定−WPS設定

本商品に、「WPS設定」を使用して、無線LAN端末設定をします。
「無線LAN設定」-[無線LANアクセスポイント（親機）設定]-「無線機能」で「使用する」にチェックした場合に設定できます。 設定値を選択・入力したあとは、[設定]をクリックします。設定変更は即時に有効となります。 また、[保存]をクリックするまでは設定内容が保存されません。
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
（画面は一例です。）
［WPS設定］
PIN方式 （初期値：使用する）
| PIN方式による無線LAN端末設定を行う場合にチェックします。
＜お知らせ＞ 接続する無線LAN端末がない状態で「WPS設定」を行った場合、2分間で自動的にキャンセルされます。
■無線LAN親機の無線LAN設定を無線LAN子機に設定する
1. | いったんUSB通信ケーブル（白）でパソコンと無線LAN親機を接続する
※ | 他のパソコンで「Web設定」を起動する場合は、手順2に進みます。
2. | 「Web設定」を起動する
3. | 「無線LAN設定」-「WPS設定」を選択する
4. | 「PIN方式」の「使用する」にチェックする
5. | 「無線LAN端末のPINコード」に無線LAN子機のPINコードを入力する
6. | パソコンにインストールした無線LAN端末のユーティリティの「WPS（PIN方式）」を起動する 起動方法は、無線LAN端末に付属の取扱説明書などを参照してください。
7. | ［WPS（PIN方式）］をクリックする
8. | ［OK］をクリックする
※ | 無線LAN親機のPOWERランプが緑橙点滅します。
9. | 無線LAN子機を接続したパソコンで上記の設定をした場合は、パソコンからUSB通信ケーブル（白）を取り外して、10秒待つ
10. | 無線LAN端末（子機）側でWPS機能を起動する
※ | 起動方法については、無線LAN子機に付属の取扱説明書などを参照してください。
※ | 無線設定が完了すると、無線LAN親機のPOWERランプが橙点灯（約10秒間）します。
＜ご注意＞ 周囲にある本商品以外の無線LANアクセスポイントでWPS「PIN方式」を実行すると、本商品がWPSの信号を検知して、電源ランプ表示が変化することがあります。
＜お知らせ＞ 無線LAN親機で「MACアドレスフィルタリング」が「使用する」になっている場合、無線LAN子機のMACアドレスが登録されていないと、WPS機能での設定に失敗します。無線LAN親機側の設定を確認してください。 本商品でESS-IDステルス機能（SSIDの隠蔽）を使用する設定にしている場合は、WPS機能での設定はできません。 「WPS設定」での設定中は他の無線接続はいったん切断されることがあります。

↑ページのトップへ