| USB機能

本商品のUSBポートに、USBケーブル経由でパソコンを接続して使用できます。 またスマートフォンとUSB給電ケーブル（黒）を接続し、本商品からスマートフォン側へ電源供給が できます。 ●USBで接続する場合 ●USB給電設定
●USBで接続する場合
次の手順で接続します。
1. | 本商品の電源を入れる
| POWERランプが緑点灯し、ディスプレイが表示されることを確認してください。
2. | 本商品のUSBポートとパソコンのUSBポートをUSB通信ケーブル（白）で接続する
| ※USBコネクタはUSBマークのついている面が上です。
| 誤ってUSB給電ケーブル（黒）を接続しないようにご注意ください。
| ※Windows(R) XPパソコンは非対応です。
■Macパソコンの場合
以下の画面が表示された場合は、手順にしたがって設定してください。
1. | 本商品をUSB接続すると「新しいネットワークインターフェイスが検出されました」と画面表示される
2. | 「“ネットワーク”環境設定」をクリックする
3. | 「ネットワーク」の画面が表示されたら、［DHCPサーバを使用］が表示されているのを確認し、「適用」をクリック
＜お願い＞ USB1.1の環境では十分なデータ転送速度が得られないため、USB2.0でのご使用をお勧めします。 なお、対応しているすべてのパソコンについて動作保証するものではありません。 本商品のUSBハブとの接続は保証の限りではありません。 本商品をUSBケーブル経由でパソコンに取り付けた状態でパソコンのスタンバイ（サスペンド/ レジューム）または休止（ハイバネーション）を行うと、正常に動作しない場合があります。必ずUSBケーブルを取り外してから、スタンバイ（サスペンド/レジューム）または休止（ハイバネーション）を行ってください。 また、本商品をUSBケーブル経由でパソコンに取り付けた状態で再起動や電源を入れると、正常に動作しない場合があります。この場合、パソコンを起動する前にUSBケーブルを取り外してください。 本商品をUSBケーブル経由でパソコンに取り付けても動作しない場合は、いったんUSBケーブルを取り外したうえで約5秒以上待ってから再度取り付けてください。（お使いのパソコンや環境によっては、約5秒待ってから取り付けても正しく認識できない場合があります。その場合は、さらに時間をおいて、いったん本商品の電源をOFF/ONしてから取り付けてください。） 必ず添付のUSB通信ケーブル（白）をご使用ください。他のUSBケーブルを使用されますと、正常に動作しない場合があります。 USB コネクタの表と裏を逆にすると接続できません。無理に接続するとUSB コネクタを破損させる場合がありますのでご注意ください。 本商品の休止状態からの復帰時に、通信できない場合があります。（ディスプレイにが表示されません。） その場合は、いったんUSBケーブルを取り外したうえで約5秒以上待ってから再度取り付けてください。（お使いのパソコンや環境によっては、約5秒待ってから取り付けても正しく認識できない場合があります。その場合は、さらに時間をおいて、いったん本商品の電源をOFF/ONしてから取り付けてください。）
●USB給電設定
本商品のUSBポートに、USB給電ケーブル（黒）でスマートフォンなどの携帯端末を接続したときに、本商品からスマートフォン側に電源供給することができます。 外出先でスマートフォン側の電池が切れたとき、一時的に給電が必要な場合に便利です。 ※一部のスマートフォンでは動作しない場合があります。
次の手順で取り付けします。
1. | 本商品を電源OFF、または休止状態にする
2. | スマートフォンの外部接続端子に、スマートフォン充電用のUSBケーブルを接続する
※ | 外部接続端子の位置、およびプラグの差し込み方法は、スマートフォンに付属の取扱説明書を参照してください。
3. | USB給電ケーブル（黒）のmicroUSBコネクタを、本商品のUSBポートに接続する
※ | USBコネクタは矢印のついている面が上です。
4. | 2つのケーブルを接続する
5. | スマートフォンへの充電が始まる
※ | スマートフォンの充電表示については、スマートフォンに付属の取扱説明書を参照してください。
6. | 充電が終了したら、USB給電ケーブル（黒）を外す
＜お願い＞ USB給電ケーブル（黒）は、必ず本商品に付属のものを使用し、他の製品のUSBケーブルは使用しないでください。火災、破損、故障の原因となります。
＜お知らせ＞ 本機能は休止状態、および電源OFFのときに利用できます。 本商品の電池残量の下限値を「Web設定」で設定することができます。「ECO設定」-「USB給電設定」 本商品の電池残量が設定値になると給電を停止します。接続したスマートフォンへ給電が開始されない場合は、本商品を充電してください。 なお、USB給電を開始するには設定値より約10％以上の電池残量が必要です。 （給電停止電池残量を20％に設定した場合、約30％以上の電池残量で給電を開始します。） USB コネクタの表と裏を逆にすると接続できません。無理に接続するとUSB コネクタを破損させる場合がありますのでご注意ください。（USBコネクタは矢印マーク/USBマークのついている面が上です。） 本機能をご利用中に電池の温度が高くなった場合、本体保護のため、電池残量が設定値になる前に給電を停止することがあります。
↑ページのトップへ