| 無線LANアクセスポイントモード（ルータ機能を停止する）

本商品を設置したクレードルとブロードバンドルータを接続して、無線LANアクセスポイントとして利用できます。
※ | クレードルのINTERNET/LAN切替スイッチを「INTERNET」に設定し、「Web設定」の動作モードを[無線LANアクセスポイントモード]に設定することにより、本商品内部のルータ機能をOFFにして無線LANアクセスポイントとして利用できます。
＜お知らせ＞ 同じネットワークに無線LANアクセスポイントモードに設定した機器を2台接続した（または同時に電源を入れた）場合、 IPアドレス自動補正機能 により、 IPアドレスが同じになる場合があります。この場合には、どちらか一方の電源を入れなおしてください。IPアドレス自動補正機能により、異なるIPアドレスが割り当てられます。 クレードルのINTERNET/LAN切替スイッチが「INTERNET」の場合は、クレードルに本商品を装着・脱着するたびに、動作モードの変更のため、再起動します。 無線LANアクセスポイントモードの設定方法は、「無線LANアクセスポイントモード（ルータ機能を停止する）に設定をする」を参照してください。

↑ページのトップへ