| 詳細設定−IPv6パケットフィルタ設定

IPv6パケットフィルタの設定をします。 本商品では、[IPv6パケットフィルタエントリ]のパターンを最大50個設定できます。 [追加]をクリックして、設定値を選択・入力してください。
IPv6パケットフィルタは、新たに追加したり、削除したりできます。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

■IPv6パケットフィルタ設定 エントリ一覧
※ | 画面の[1〜10][11〜20][21〜30][31〜40][41〜50]をクリックすると[IPv6パケットフィルタエントリ]の [1〜10][11〜20][21〜30][31〜40][41〜50]を切り替えて表示します。
（画面例は「対象インタフェースを選択」で「WAN」を選択した場合です。）
| 対象インタフェースを選択
| 対象インタフェースを変更する場合は、ここで他の接続先を選択します。 本商品LAN側のインタフェースにフィルタをかけたい場合は、「LAN」を選択し、WAN側のインタフェースにフィルタをかけたい場合は「WAN」を選択してください。
［IPv6パケットフィルタエントリ］
IPv6パケットフィルタリング設定の一覧を対象インタフェースごとに表示します。特定の条件を満たすパケットの通過や廃棄を設定できます。 [追加]をクリックすると[IPv6パケットフィルタ設定 エントリ追加]画面に進みます。
| 種別
| フィルタ条件に一致したIPv6パケットの扱いを表示します。
| 方向
| 選択したインタフェースでのフィルタ評価方向を表示します。
| プロトコル
| フィルタ対象とするIPプロトコルの種別を表示します。 IPv6すべて ICMPv6 TCP UDP
| 送信元
| フィルタ対象とするIPv6パケットの送信元IPv6アドレスを表示します。すべてのIPv6アドレスからのパケットを対象とする場合は「any」、本商品からのパケットを対象とする場合は「localhost」と表示しています。
| 送信元ポート
| フィルタ対象とするIPv6パケットの送信元ポート番号を表示します。すべてのポート番号のパケットを対象とする場合は「any」と表示しています。
| 宛先
| フィルタ対象とするパケットの宛先IPアドレスを表示します。すべてのIPv6アドレスからのパケットを対象とする場合は「any」、本商品からのパケットを対象とする場合は「localhost」と表示しています。
| 宛先ポート
| フィルタ対象とするIPv6パケットの宛先ポート番号を表示します。すべてのポート番号のパケットを対象とする場合は「any」と表示しています。
| 優先度
| フィルタエントリの優先度を表示します。フィルタエントリが複数ある場合、優先度の数字の小さいエントリから評価します。
| 削除
| 指定したフィルタエントリを削除します。
＜IPv6パケットフィルタ設定　エントリ項目の削除方法＞
| 「IPv6パケットフィルタ設定　エントリ」のエントリ一覧に表示されているエントリの中から、削除したいエントリの行末の[削除]をクリックすることで削除できます。
■IPv6パケットフィルタ設定 エントリ追加
［IPv6パケットフィルタエントリ追加］
IPv6パケットフィルタエントリの追加を行います。
設定値を選択・入力したあと、[設定]をクリックし、［保存］で確定してください。
| 種別（初期値：通過）
| 設定条件に合致したIPv6パケットをどのように処理するかを指定します。 通過 フィルタエントリに合致したIPv6パケットを通信させます。 廃棄 フィルタエントリに合致したIPv6パケットを廃棄します。
| 方向（初期値：in）
| 処理したいIPv6パケットの方向を選択します。 in 設定したインタフェースで本商品がIPv6パケットを受信したときフィルタを適用します。 out 設定したインタフェースで本商品がIPv6パケットを送信するときフィルタを適用します。
| プロトコル
| 処理したいIPv6パケットのプロトコル種別を選択します。 IPv6すべて IPv6パケットすべてを処理します。 IPv6パケットであれば、TCP、UDP、ICMPv6も対象になります。 ICMPv6 ICMPv6を処理します。[ICMP MESSAGE]を選択して詳細な条件を指定します。 [ICMP MESSAGE]で「コード指定」を選択した場合「TYPE」と「CODE」をそれぞれ数値を入力します。 TCP TCPを処理します。[TCP FLAG]を選択して、詳細な条件を設定します。 UDP UDPを処理します。
| 送信元アドレス
| 処理したいパケットの送信元アドレスを入力します。 次の形式で指定します。 ・any（全アドレス指定） ・localhost（自アドレス指定） ・IPv6アドレス xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/128（1箇所の指定省略表記も指定可能） または xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/nnn（1〜128のビット数でネットマスク指定）
| 送信元ポート番号（初期値：any）
| 処理したいIPv6パケットのポート番号を指定します。 次の形式で指定します。 ・any（全ポート指定） ・xxxxx（単一ポートの指定） ・sssss-eeeee（範囲指定）
| 宛先アドレス
| 処理したいIPｖ6パケットの宛先アドレスを入力します。 使用できる形式は「送信元アドレス」と同じです。
| 宛先ポート番号（初期値：any）
| 処理したいIPｖ6パケットのポート番号を入力します。 使用できる形式は「送信元ポート番号」と同じです。
| 優先度
| フィルタエントリの優先度を入力します。入力できる値は、1〜50です。
＜お知らせ＞ IPv6パケットフィルタの優先度を変更するには、フィルタエントリを削除して、再度フィルタエントリの追加を行い優先度を変更してください。
↑ページのトップへ