| 無線暗号化を設定する(WEP)

■WEP
WEPとは、ユーザーが指定した任意の文字列（暗号化キー）を無線LAN親機と無線LAN子機に登録することによって、暗号化キーが一致した場合のみ通信ができるようになる機能です。 無線LAN親機と無線LAN子機との間で送受信される無線通信データを暗号化して保護し、第三者からの傍受や盗聴から守ります。 [128bitWEP] ＞ [64bitWEP]の順で強い暗号がかかります。 強 ← ［暗号強度］ → 弱
＜お知らせ＞ 同一無線ネットワークにおいて、64bitWEPと128bitWEPの混在はできません。 WEP機能は、完璧に傍受や盗聴から守ることを保証するものではありません。セキュリティを向上させる機能のひとつであるこということをご理解いただきご使用ください。 WEPを使用する場合、無線LAN親機と無線LAN子機の設定を同じにする必要があります。
■設定方法
暗号化を行う無線LAN親機と無線LAN子機それぞれに設定をする必要があります。
※ | 出荷時の設定については本商品の内部のラベルに記載されています。
■無線LAN親機の暗号化を設定する
「Web設定」
「無線LAN設定」-「無線LAN設定」-「暗号化」の[暗号化モード]で設定する
■無線LAN子機の暗号化を設定する 「Windows(R) 8/7、Windows Vista(R)およびWindows(R) XPの[ワイヤレスネットワーク接続]」
・ | Windows(R) 8の場合
・ | Windows(R) 7の場合
・ | Windows Vista(R)の場合
・ | Windows(R) XPの場合
「らくらく無線スタートを使う場合」
※ | 無線LAN子機に付属の取扱説明書などを参照してください。
- ＜お知らせ＞ 無線LAN親機側に暗号化設定がされていない場合は、らくらく無線スタートでの設定はできません。 無線LAN 親機側で「MAC アドレスフィルタリング機能」を利用しているとき
  → | 設定する無線LAN子機が登録されていない場合は、らくらく無線スタートでの無線設定登録のときに、MAC アドレスフィルタリングにも新たに登録されます。 ただし、MAC アドレスフィルタリングのエントリが制限数いっぱいに登録されている場合は、らくらく無線スタートは失敗になります。
無線LAN親機側で「ESS-ID ステルス機能（SSID の隠蔽）」を「有効」に設定している場合でもらくらく無線スタートでの設定をすることができます。

↑ページのトップへ