## 無線LANアクセスポイントモードでインターネット接続できない ### 原因と対策
● | 本商品が正しく接続されていない
→ | 本商品の無線LANアクセスポイントモードをご利用になる場合は、クレードルが必要です。
→ | クレードルのINTERNET/LAN切替スイッチが「INTERNET」になっていることを確認してください。 本商品をクレードルに接続し、クレードルのETHERNETポートとひかり電話ルータ、またはブロードバンドルータのLANポートとをETHERNETケーブルで接続してください。 また、ETHERNETケーブルで接続後、クレードルのLINKランプが緑点灯していることを確認してください。
● | 本商品が正しく設定されていない
→ | 本商品の無線LANアクセスポイントモードをご利用いただくには、本商品を無線LANアクセスポイントモードに設定する必要があります。 無線LANアクセスポイントモードに設定する方法は、こちらを参照してください。
● | 本商品と接続できない
→ | 「Web設定」の[情報]の「現在の状態」で電波状態を確認してください。 電波状態の良いところから通信を行ってください。
→ | 無線のネットワーク名(SSID)が、本商品と同じか確認してください。
→ | 暗号強度、暗号化キー、使用する暗号化キー番号（キーインデックス）が本商品と同じか確認してください。