| MACアドレスフィルタリング

MACアドレスフィルタリングの設定をします。 ここで設定されたMACアドレスを持つ無線LAN子機とのみ無線接続を行います。最大16個設定できます。
＜お知らせ＞ 本商品では2つのネットワーク名（SSID）、プライマリ／セカンダリが利用可能です。 それぞれのネットワーク名(SSID)に対して、異なるセキュリティ設定（暗号化機能、ESS-IDステルス機能、MACアドレスフィルタリング機能）ができます。 ※詳しくは、マルチSSIDを参照してください。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
■MACアドレスフィルタリング エントリ一覧
（画面は一例です。）
［接続を許可するMACアドレスエントリ］
接続を許可する無線LAN子機のMACアドレスをエントリ一覧で表示します。 ［追加］をクリックすると［MACアドレスフィルタリング エントリ追加］に進みます。
| MACアドレス
| 接続を許可されているMACアドレスを表示します。
| 削除
| 指定したエントリを削除します。
［追加］
| ［追加］をクリックすると、MACアドレス追加画面が表示されます。
■MACアドレスフィルタリング エントリ追加
（画面は一例です。）
［接続を許可するMACアドレスエントリ追加］
接続を許可する無線LAN子機のMACアドレスを追加します。 設定値を選択・入力したあとは、[設定]をクリックします。設定変更は即時に有効となります。 また、[保存]をクリックするまでは設定内容が保存されません。
| 指定方法
| 追加する無線LAN子機のMACアドレスの指定方法を選択します。 手動設定 「MACアドレス」に直接無線接続を許可する無線LAN子機のMACアドレスを入力します。 選択設定 「MACアドレス」の(アクセス履歴)から選択し設定をします。
| MACアドレス
| 本商品に設定する無線LAN子機のMACアドレスを入力します。 ［指定方法］が「手動設定」の場合は、［xx:xx:xx:xx:xx:xx］形式で直接入力してください。 ［指定方法］が「選択設定」の場合は、「アクセス履歴」の中から設定する無線LAN子機のMACアドレスを選択してください。

↑ページのトップへ