| 起動のしかた

●ローカルルータモードの場合
| 以下の手順で起動します。動作モードが未設定の場合も、こちらを参照してください。
●無線LANアクセスポイントモードの場合
| 本商品をクレードルに接続して無線LANアクセスポイントモードから起動する場合は、 こちらを参照してください。
●PPPoEルータモードの場合
| 本商品をクレードルに接続して動作モードを変更し、PPPoEルータモードで起動する場合は、こちらを参照してください。
●ローカルルータモードの場合
1. | 本商品とパソコンが接続されていることを確認する
2. | パソコンを起動する
3. | Webブラウザを起動する
4. | 本商品の「Web設定」を開く Webブラウザのアドレスに「http://192.168.11.1」と入力後、パソコンのEnterキーを押します。
| 「Web設定」を初めて起動する場合
4-a. | 「管理者パスワードの初期設定」を行う
| 「パスワード」、「パスワード再入力」欄にパスワードを入力し、［設定］をクリックしてください。 パスワードに使用できる文字は、0〜9、a〜z、A〜Z、-（ハイフン）、_（アンダースコア）で、最大半角64文字まで有効です。 このパスワードは、本商品の「Web設定」を開くたびに必要になります。忘れないように控えておきましょう。
| （2回目以降のログイン時には、管理者パスワード設定の画面は表示されません。）
4-b. | ユーザー名に「admin」を、パスワードに4-aで入力した「管理者パスワード」を入力し、[OK]をクリックする
※ | 「Web設定」を2回目以降に起動する場合はこの画面が表示されます。
| （画面は、Windows(R) 8の場合の例です。）
5. | 「Web設定」のメニュー画面が表示されることを確認する
＜お知らせ＞ 上記の手順4で「Web設定」のメニュー画面が表示されずに、エラーメッセージが表示されることがあります。 「Web設定」を行うには、JavaScriptを有効にする必要があります。［JavaScriptを有効にする場合］を参照して設定してください。
↑ページのトップへ
■メニュー画面
「Web設定」を起動するとメニュー画面が表示されます。 ここでは、各項目の概要を説明します。 （画面は一例です。この画面は「ローカルルータモード」です。）
メニューから設定項目を選択します。
● | 基本設定
| 基本設定 本商品の動作モードを設定します。 接続先設定（LTE/3G） 本商品のLTE/3G接続サービスの各種パラメータを設定します。 接続先設定（WAN側無線LAN） 本商品の公衆無線LANサービスを設定します。 接続先設定（PPPoE） 本商品のPPPoEルータモードでの設定をします。
● | 無線LAN設定
| 無線機能についてはこちらを参照してください。
● | ECO設定
| ECO設定 省電力に関する設定をします。
● | 詳細設定
| LAN側設定 DHCPサーバやIPアドレスなどのLAN側の設定をします。 DHCP除外設定 DHCP除外を設定します。 DHCP固定割当設定 DHCP固定割当を設定します。 IPv4パケットフィルタ設定 IPv4パケットフィルタの設定をします。 IPv6パケットフィルタ設定 IPv6パケットフィルタの設定をします。 ポートマッピング設定 ポートマッピングの設定をします。 静的ルーティング設定 静的ルーティングの設定をします。 SDカードストレージ設定 ファイル共有機能の設定をします。 PIN設定 PINコードの設定をします。 その他の設定 その他の設定を行います。
● | メンテナンス
| 管理者パスワードの変更 管理者パスワードを変更します。 時刻設定 本商品に日付と時刻を設定します。 設定値の保存＆復元 本商品の設定内容をファイルに保存および復元できます。 設定値の初期化 本商品の設定内容を初期値に戻します。 ファームウェア更新 本商品のファームウェアを更新(バージョンアップ)します。 PINGテスト PINGテストを行います。 再起動 再起動を行います。
● | 情報
| 現在の状態 本商品の装置情報や状態を表示します。 通信情報ログ 通信情報ログ(接続動作履歴)を表示します。 UPnPの状態 UPnPが利用可能な端末情報を表示します。 SDカード情報 本商品に接続されているSDカードの情報を表示します。 SDカードファイル共有情報 本商品のSDカードファイル共有情報やファイル共有機能に接続中の端末を表示します。 SDカードストレージ SDカードストレージの情報を表示します。
？ | ヘルプ表示
| 各項目の？をクリックすると説明が表示されます。
↑ページのトップへ
■保存のしかた
設定を変更した場合は、画面右下の［設定］をクリックすると有効になります。 装置に設定値を保存する場合は、画面左上の[保存]を必ずクリックしてください。 本商品に設定が書き込まれます。 「保存」をクリックしないで電源を切断した場合には、設定値が失われますのでご注意ください。
＜お願い＞ 表示されている画面の設定を変更したあとでトップページへ戻る場合には、[設定]をクリックしてから[トップページへ戻る]をクリックしてください。 ［設定］をクリックする前に［トップページへ戻る］をクリックすると、変更した設定が反映されません。
↑ページのトップへ