| 基本設定−基本設定

本商品の動作モードを設定します。 設定値を選択・入力したあとは、[設定]をクリックします。設定変更は即時に有効となります。 また、[保存]をクリックするまでは設定内容が保存されません。 ●ローカルルータモードの場合 ●PPPoEルータモードの場合 ●無線LANアクセスポイントモードの場合
※ | 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
●ローカルルータモードの場合
■基本設定
下記は[高度な設定を表示]の画面です。 [標準設定に戻る]をクリックすると、標準設定に戻れます。 なお、「PING応答機能」は[高度な設定を表示]をクリックすると表示されます。
［装置名］
本商品の装置名に関する設定を行います。
| 装置名 （初期値：「N1000-XXXXXX」、XXXXXXはMACアドレスの下6桁です。）
| 無線LAN親機の装置名を設定します。 装置名は、0〜9、a〜z、A〜Z、-（ハイフン）、_（アンダースコア）の32文字以内の文字列が使用できます。 この名前は、無線LAN子機を登録するときに、同じネットワーク名(SSID)を持つ無線LAN親機が複数存在する場合、どれを選択すればいいかを区別するために使用します。 ※PPPoEルータモードへは引き継がれませんのでご注意ください。
［WANインタフェース設定］
本商品の利用サービスおよび利用モードを指定します。
| WAN側無線LAN機能（初期値：使用する）
| 公衆無線LANサービスなどのWAN側の無線LAN機能を使用する場合は、チェックします。
| WAN側インタフェース優先設定 （初期値：WAN側無線LAN優先）
| 本商品の利用するサービスを選択します。優先選択の場合は、指定した回線を優先的に接続します。固定選択の場合には、指定した回線のみ接続します。
| LTE/3G優先 WAN側無線LAN優先 LTE/3G固定 WAN側無線LAN固定
| クレードル接続時の動作モード（初期値：無線LANアクセスポイントモード）
| クレードル接続時の動作モードを選択します。
| 無線LANアクセスポイントモード 無線LANアクセスポイントモードで接続する場合に選択します。 PPPoEルータモード PPPoEルータモードで接続する場合に選択します。
［接続先の設定（PPPoE）］
「クレードル接続時の動作モード」が「PPPoEルータモード」の場合に入力が必要です。
| ユーザー名
| 通信事業者から提供された情報にしたがって、PPPoE接続で使用するユーザー名を入力します。 ユーザー名は「*******@XXXXXX.ne.jp」のように@以下のプロバイダのアドレスまですべて入力してください。 ※ユーザー名はご契約のインターネットプロバイダによっては名称が異なる場合があります。
| パスワード
| ご契約の通信事業者から提供されたユーザー名に対応したパスワードを入力します。
［拡張設定］
| PING応答機能 （初期値：使用しない）
| インターネット上から本商品のWAN側のIPアドレスに対するPINGに応答する場合は、チェックします。通常、設定を変更する必要はありません。一部の接続サービスでは、チェックしないと正常に接続できない場合があります。
●PPPoEルータモードの場合
PPPoEルータモードは、本商品をクレードルに接続後、動作モードをPPPoEルータモードにしてご利用ください。詳細はこちら
■基本設定
［動作モード］
| 無線LANアクセスポイントモードに変更 無線LANアクセスポイントモードに変更する場合、クリックします。
［装置名］
| 装置名 （初期値：「N1000-XXXXXX」、XXXXXXはMACアドレスの下6桁です。）
| 無線LAN親機の装置名を設定します。 装置名は、0〜9、a〜z、A〜Z、-（ハイフン）、_（アンダースコア）の32文字以内の文字列が使用できます。 この名前は、無線LAN子機を登録するときに、同じネットワーク名(SSID)を持つ無線LAN親機が複数存在する場合、どれを選択すればいいかを区別するために使用します。 ※ローカルルータモードへは引き継がれませんのでご注意ください。
［ブリッジ設定］
| PPPoEブリッジ （初期値：使用する）
| 「動作モード」が「PPPoEルータ」の場合に選択できます。 PPPoEブリッジ機能を使用する場合はチェックします。 PPPoEブリッジ機能を使用すると、PPPoEプロトコルを搭載しているパソコンやゲーム機などを接続することができます。
| IPv6ブリッジ （初期値：使用する）
| 本商品の無線LAN接続した端末で、IPv6ブリッジ機能を使用する場合は、チェックします。IPv6パケット機能を使用すると、IPv6パケットがWAN側と無線LAN側の間で透過できるようにします。

●無線LANアクセスポイントモードの場合
無線LANアクセスポイントモードは、本商品をクレードルに接続してご利用ください。 詳細はこちら
■基本設定
［動作モード］
| PPPoEルータモードに変更 PPPoEルータモードに変更する場合、クリックします。
［IPアドレス／ネットマスク］
IPアドレス／ネットマスクに関する設定を行います。
| IPアドレス自動補正機能（初期値：使用する）
| 本商品が属するネットワークアドレスを検出し、適切なIPアドレスを自動生成します。 本機能は/24(255.255.255.0)のネットワークでIPアドレスの自動補正が可能です。 IPアドレス自動補正機能を使用すると、本商品のIPアドレスは末尾が「211」になります。同じネットワーク上に本商品を複数接続すると、IPアドレスが同じになることがあります。この場合、どちらか一方の電源を入れなおすと、IPアドレス自動補正機能によって異なるIPアドレスが割り当てられます。
| IPアドレス／ネットマスク（ビット指定）
| 本商品のLAN側のIPアドレスとネットマスクを入力します。通常、変更する必要はありません。変更する場合は、WAN側のIPアドレスと競合しないネットワークアドレス範囲となるように入力してください。ネットマスクは、ビット数形式で入力してください。入力できる値は、1〜30です。たとえば、［255.255.255.0］形式のネットマスクは「24」と入力します。
＜ご注意＞ 本項目の変更によって、通信条件が即時に変わり、通信が途切れる場合があります。 このような場合は、接続する端末と本商品の設定をあわせて、再接続してください。
[ゲートウェイ]
本商品WAN側のゲートウェイアドレスの設定をします。
| 固定アドレス
| WAN側のゲートウェイアドレスを固定で設定する場合は入力します。 「IPアドレス自動補正機能」のチェックを外してから「IPアドレス／ネットマスク（ビット指定）」の入力内容によって決まるネットワークアドレスの範囲内で設定します。
[ネームサーバ]
本商品のWAN側のDNSサーバに関する設定を行います。
| プライマリDNS
| 「IPアドレス自動補正機能」のチェックを外した場合に入力できます。本商品WAN側のDNSサーバを手動で設定する場合に入力します。
| セカンダリDNS
| 複数のDNSサーバがある場合は「プライマリDNS」とともに「セカンダリDNS」も入力します。

↑ページのトップへ