| AirMac対応のパソコンでインターネット接続

AirMac対応パソコンを無線LAN親機に無線(ワイヤレス)接続させることができます。
AirMac設定ツールの設定をする インターネットに接続する
■AirMac設定ツールの設定をする
＜お知らせ＞ Wi-Fi機能使用時のみ本機能をご使用いただけます。 セキュリティの観点から暗号化を使用したWi-Fiのご利用をお勧めします。 ESS-IDステルス機能（SSIDの隠蔽）が有効となっている場合は、親機のネットワーク名（SSID）が表示されません。ESS-IDステルス機能（SSIDの隠蔽）は無効にしてください。
＜OS X ｖ10.8/ｖ10.7＞
1. | アップルメニューの[システム環境設定]-[ネットワーク]アイコンをクリックする
2. | サービスリストから[Wi-Fi]を選択する
3. | ［ネットワーク名］のプルダウンメニューで無線LAN親機のネットワーク名(SSID)を選択する
※ | 本商品の工場出荷時のネットワーク名(SSID)は、［ｎ1000-xxxxxx-1］です。 （xxxxxx ： 本商品の内部に貼付のラベルのネットワーク名(SSID)に記載。）
4. | 「パスワード入力」のポップアップ画面の「パスワード」に親機の暗号化キーを入力して、［OK］をクリックする
※ | 本商品の工場出荷時の暗号化キーは、本商品内部のラベルに記載しています。
| （画面は一例です。）
5 | 画面を閉じる
＜Mac OS X ｖ10.5/ｖ10.6＞
1. | アップルメニューの[システム環境設定]-[ネットワーク]を開く
2. | サービスリストから[AirMac]を選択する
3. | ［ネットワーク名］のプルダウンメニューで無線LAN親機のネットワーク名(SSID)を選択する
※ | ネットワーク名(SSID)が表示されない場合は、直接手入力します。
※ | 本商品の工場出荷時のネットワーク名(SSID)は、［ｎ1000-xxxxxx-1］です。 （xxxxxx ： 本商品の内部に貼付のラベルのネットワーク名(SSID)に記載。）
4. | 「パスワード入力」のポップアップ画面の「パスワード」に無線LAN親機の暗号化キーを入力して、［OK］をクリックする
※ | 本商品の工場出荷時の暗号化キーは、本商品の内部に貼付のラベルに記載しています。
| （画面は一例です。）
5. | ［適用］をクリックする
■インターネットに接続する
1. | Mac OSを起動し、接続の確認をします。 ［ネットワークユーティリティ］-［ネットワークインターフェイス］でAirMacを使用していることを確認します。そうでない場合はAirMacが使用できる設定にしてください。 AirMacを使用していることの確認は下記でもできます。 ・［システム環境設定］-［ネットワーク］ ・ツールバー上のAirMac状況表示
2. | Webブラウザを起動し、外部のホームページを開く。
| 例)http://www.ntt-west.co.jp/
| ディスプレイ表示の接続状態で「Wi-Fi」と表示されているのを確認する。
| 「Web設定」トップ画面の「装置情報」-［接続状態］でも接続を確認することができます。 また、「情報」-「現在の状態」をクリックして、接続状態の欄でも接続を確認することができます。

↑ページのトップへ