| Windows(R) 8の[ワイヤレスネットワーク接続]での暗号化設定

●暗号化設定を使用してネットワークに接続する ●暗号化設定を使用しないでネットワーク接続をする ●通信状態を確認する
■暗号化設定を使用してネットワークに接続する
Windows(R) 8のワイヤレスネットワーク接続を使って、64bitWEP/128bitWEP/TKIP/AESの暗号化設定をします。無線内蔵パソコンの無線スイッチを入れてから、下記の手順で設定してください。 なお、暗号化の設定を行う場合は、無線LAN親機を先に設定します。
＜お知らせ＞ パソコンへの設定状況により、画面の表示や手順が異なる場合がありますので、画面の表示にしたがって設定してください。
1. | 通知領域（タスクトレイ）に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンをクリックする
2. | 接続する無線LAN親機のネットワーク名（SSID）を選択し［接続］をクリックする
| 工場出荷時のネットワーク名（SSID）は、本商品の内部のラベルに記載されています。 また、SETボタンでのメニュー操作により、本商品のディスプレイでも確認することができます。 ディスプレイのメニュー操作については、「ディスプレイのメニュー」を参照してください。
※ | 接続する無線LAN親機のネットワーク名（SSID）が表示されない場合は、 ＜手動で設定する＞を参照してください。
| （画面は例です。以降の画面も同様です。）
3. | 「セキュリティ キー」に無線LAN親機に設定されている暗号化キーを入力し、［OK］をクリックする
※ | 本商品の工場出荷時の暗号化キーは、本商品の内部のラベルに記載されています。 また、SETボタンでのメニュー操作により、本商品のディスプレイでも確認することができます。
| PCの共有についての選択画面が表示された場合は、「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」をクリックしてください。
| 無線LAN親機との無線接続が完了すると、通知領域（タスクトレイ）の「ワイヤレスネットワーク接続」に「接続済み」と表示されます。
※ | 接続に失敗した場合は、下記の手順で、一度接続した際に保存されていたネットワーク設定を削除してください。
(1) | 通知領域（タスクトレイ）に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンをクリックする
(2) | 接続するネットワーク名（SSID）を選択して、右クリックする
(3) | [この接続を削除する]を選択する
上記の手順が完了したら、手順1から接続し直してください。
＜手動で設定する＞
1. | [スタート]画面上で右クリックして[すべてのアプリ]をクリックし、[アプリ]画面にある[コントロールパネル]を選択し、「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」をクリックする
2. | 「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックする
3. | 「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」を選択し、［次へ］をクリックする
4. | 無線LAN親機に設定されている暗号化を設定する（WEPの場合はこちら）
(1) | ［ネットワーク名］に無線LAN親機のネットワーク名(SSID)を入力する
(2) | ［セキュリティの種類］で［WPA-パーソナル］または［WPA2-パーソナル］を選択する
(3) | ［暗号化の種類］で［TKIP］または［AES］を選択する
(4) | ［セキュリティキー］に無線LAN親機の「WPA暗号化キー(PSK)」を入力する
| 暗号化キーには、8〜63桁の英数記号、または64桁の16進数を指定できます。 なお、大文字(ABCDEF)と小文字(ａｂｃｄｅｆ)は区別されます。 （大文字はシフトキーを押しながら入力します。）
※ | 暗号化キーに使用できる文字は以下のとおりです。 ・8〜63桁の場合：英数記号(0〜9、a〜z、A〜Z、下表の記号)
※ | 「」(バックスラッシュ)はパソコンによっては、「」と表示されます
| ・64桁の場合：16進数(0〜9、a〜f、A〜F)
暗号化キーは半角で入力します。
(5) | 無線LAN親機が「ESS-IDステルス機能（SSIDの隠蔽）」を使用している場合は、「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」にチェックを入れる
(6) | ［次へ］をクリックする
| ＜暗号化をWEPで設定する場合＞
4. | 無線LAN親機に設定されている暗号化を設定する
(1) | ［ネットワーク名］に無線LAN親機のネットワーク名(SSID)を入力する
(2) | ［セキュリティの種類］で「WEP」を選択する
(3) | ［セキュリティキー］に無線LAN親機の暗号化キー（WEPキー）を入力する
※ | 本商品の工場出荷時のネットワーク名(SSID)および暗号化キーは、SETボタンでのメニュー操作により、本商品のディスプレイで確認することができます。
| ASCII文字/16進数の区別は入力された文字列の長さを元に自動識別されます。
・ASCII文字の 場合 | 英数字
5文字 | 無線LAN親機に64bitWEPを設定してる場合のみ可
13文字 | 無線LAN親機に128bitWEPを設定してる場合のみ可
・16進数の 場合 | 0〜9,a〜f
10文字 | 無線LAN親機に64bitWEPを設定してる場合のみ可
26文字 | 無線LAN親機に128bitWEPを設定してる場合のみ可
暗号化キーは自動的に「暗号化キー（WEPキー） 1番」で設定されます。 1番以外の暗号化キー番号を使用する場合は(5)以降の手順で変更します。 詳細は＜暗号化を変更する場合＞を参照してください。
(4) | 無線LAN親機が「ESS-IDステルス機能（SSIDの隠蔽）」を使用している場合は、「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」にチェックを入れる
(5) | ［次へ］をクリックする
5. | ［閉じる］をクリックする
| 無線LAN親機との無線接続が完了すると、通知領域（タスクトレイ）の「ワイヤレスネットワーク接続」に「接続」と表示されます。
| ＜暗号化を変更する場合＞
1. | 「接続の設定を変更します」をクリックする
2. | 「セキュリティ」-「キーインデックス」で、使用するキーインデックス（暗号化キー番号）を選択し、［OK］をクリックする
| 通知領域（タスクトレイ）の「ワイヤレスネットワーク接続」に表示されるネットワーク名(SSID)を右クリックし、プロパティをクリックしても暗号化の変更ができます。
↑ページのトップへ
■暗号化設定を使用しないでネットワーク接続する
1. | 通知領域（タスクトレイ）に表示される無線LAN親機のネットワーク名(SSID)をクリックする
2. | ［接続］をクリックする
＜ご注意＞ セキュリティの観点から、暗号化を使用した無線LANのご利用をお勧めします。
↑ページのトップへ
■通信状態を確認する
1. | [スタート]画面上で右クリックして[すべてのアプリ]をクリックし、[アプリ]画面にある[コントロールパネル]を選択し、「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」をクリックする
2. | 接続しているネットワーク名(SSID)の「Wi-Ｆi」をクリックする
3. | 無線設定が正しく行われていることを確認します。
・ | 状態は「有効」になっていること
・ | 速度が表示されていること
※ | 表示される速度は、ご利用の環境により異なります。
4. | ［閉じる］をクリックします。

↑ページのトップへ