| MACアドレスフィルタリング機能 （不特定の無線LAN子機からの不正アクセスを拒否する）

無線LAN親機にMACアドレスを登録した無線LAN子機とのみデータ通信できるようにする機能です。 これにより、未登録の無線LAN子機からLANやインターネットへ接続されるのを防ぐことができます。
■設定方法
「Web設定」
1. | 「無線LAN設定」-「MACアドレスフィルタリング」で設定する
2. | 「無線LAN設定」-「無線LAN設定」を選択し、「無線LAN端末(子機)の接続制限」-[MACアドレスフィルタリング機能]で設定する
<お知らせ> 本商品では2つのネットワーク名（SSID）、プライマリ／セカンダリが利用可能です。 それぞれのネットワーク名(SSID)に対して、異なるセキュリティ設定（暗号化機能、ESS-IDステルス機能、MACアドレスフィルタリング機能）ができます。 ※詳しくは、マルチSSIDを参照してください。 不特定の端末からの接続を防ぐために、MACアドレスフィルタリング機能を「使用する」に設定してください。

↑ページのトップへ