【パソコン編】 |  |  |

# SX Virtual Linkをインストールする
（Windows編）

USB機器接続ユーティリティ「SX Virtual Link」のインストール方法について説明しています。

ここでは、付属のアプリケーション「SX Virtual Link」のインストール手順について説明しています。
ご利用のパソコンに「SX Virtual Link」がまだインストールされていない場合は、このページの手順に従って作業を進めてください。
また、本製品の初期設定から引き続き、アプリケーションをインストールする場合は、このページの手順3より作業を進めてください。

インストールはパソコンのAdministrator（管理者）権限を持つユーザーで実行してください。

| 本製品付属のCD-ROM（N-TRANSFER Setup CD）をパソコンにセットします。

| 下記メニュー画面が表示されます。 [ アプリケーションのインストール ]をクリックします。
上記メニュー画面が自動で表示されない場合は「マイコンピュータ」のCD-ROMドライブより「Autorun.exe」を実行してください。 Windows Vistaのパソコンで実行すると、ユーザーアカウント制御画面が表示されます。[ 続行 ]をクリックしてください。 Windows 7のパソコンで実行すると、ユーザーアカウント制御画面が表示されます。[ はい ]をクリックしてください。

| 下記の画面が表示されて、SX Virtual Linkインストールウィザードが起動します。 [ 次へ ]をクリックします。

| 下記の画面が表示されます。 ソフトウェア使用許諾契約書を確認して、同意後[ はい ]をクリックします。

| 下記の画面が表示されます。 インストール先フォルダを指定して、「次へ」をクリックします。

| 下記の画面が表示されます。 スタートメニューに表示されるグループ名を指定して、[ 次へ ]をクリックします。

| 下記の画面が表示され、インストールを開始します。 [ 開始 ]をクリックします。
Windows XP（SP2以降）のパソコンでインストールすると、下記のメッセージが表示されます。[ はい ]をクリックしてください。 Windows Vista / Windows 7のパソコンにインストールする場合は、下記の画面が表示されます。 Windows セキュリティ画面が表示された場合は、[ インストール ]をクリックしてください。 Windows ファイアウォールの例外リストに登録確認画面が表示されます。[ はい ]をクリックしてください。

| 下記の画面が表示されます。 ご使用の環境に合わせて自動接続の動作を選択して、[ 次へ ]をクリックします。
SX Virtual Linkが既にインストールされているときは、上記画面は表示されません。

| 下記の画面が表示され、インストールは完了しました。 [ 完了 ]をクリックします。
市販のセキュリティソフトのファイアウォール機能をご利用の場合は、セキュリティソフトに「SX Virtual Link」を除外登録する必要があります。詳細は弊社Webページ( http://www.silex.jp/ )のFAQを参照してください。