# 本製品を初期化する

本製品の設定情報を初期化して、工場出荷時設定に戻す方法について説明しています。

1.N-TRANSFER本体の初期化

2.すべてのユーザー情報を削除する

## 1.N-TRANSFER本体の初期化

手動でIPアドレスを設定されているN-TRANSFERを、他のネットワーク環境で使用できるようにするために、ネットワーク設定を初期状態にします。
初期化を行うと下記の項目が工場出荷時設定に戻ります。

DHCP | ENABLE（IPアドレスを自動取得する）
IPアドレス | 0.0.0.0
サブネットマスク | 0.0.0.0
デフォルトゲートウェイ | 0.0.0.0
プライマリDNSサーバ | 0.0.0.0
セカンダリDNSサーバ | 0.0.0.0

初期化を実行しているときは、本製品の電源を切らないでください。 初期化が終了した後に電源を再投入するときは、プッシュスイッチを押さないでください。

| 本製品の電源プラグを電源コンセントから抜きます。

| 本製品のプッシュスイッチをボールペンなど先の細いもので押したまま、本製品の電源プラグを電源コンセントに差して、そのままプッシュスイッチを押し続けます。

| 本製品のPOWER LEDが橙色で点灯します。 その後、LINK LEDが緑色の点灯から赤色の点灯に変わったらプッシュスイッチから離します。

| 初期化が開始されます。 LINK LEDが緑色で点滅したら初期化は完了です。

## 2.すべてのユーザー情報を削除する

ポータルサーバに登録されているすべてのユーザー情報を、携帯電話またはパソコンを使って削除します。

| 携帯電話のマイページから削除を実行する。
| 削除する手順については、【携帯電話編】の「ユーザーの管理について」-「ユーザーを削除する（管理者用）」-「2.全てのユーザーを削除する」を参照してください。

| パソコンのマイページから削除を実行する。
| 削除する手順については、【パソコン編】の「ユーザーの管理について」-「ユーザーを削除する（管理者用）」-「2.全てのユーザーを削除する」を参照してください。