【パソコン編】 |  |  |

# ストレージを接続してデータを送信（アップロード）する（2）

本製品に接続したストレージから、クラウドサービスにデータを送信する手順について説明しています。

1.ストレージを接続する

2.利用するサービスを選択する

3.送信先フォルダを選択して送信する

- 送信先フォルダを選択する
- 送信結果を確認する

4.データの送信を中止する

## 1.ストレージを接続する

送信するデータが保存されているストレージを本製品に接続します。
以下の手順は、USBメモリを使用する場合を例に説明しています。

本製品に接続しているストレージを他のトランスファーで使用しているときは、クラウド・トランスファーで使用することができません。 クラウド・トランスファーを利用するためには、事前にクラウドサービスのアカウント情報が必要です。 送信中は、ユーザーメモリやストレージを抜かないでください。エラーやファイルの破損、故障の原因となります。 本製品に接続して他のサービスで利用しているときは、LEDが赤色になっていないことを確認してからストレージを抜き挿ししてください。

| 本製品のUSBポート（▲▲印）に、送信するデータが保存されているストレージを接続します。
| 本製品に未対応のUSB機器を挿したとき
| 対応していないUSB機器を挿したことを知らせるメール（2.7）が届きます。

| 本製品のLANポートにあるLINK LEDが、点滅（緑色）から点灯（緑色）に変わることを確認します。

| 利用するクラウドサービスのサービス設定で、「常にこのサービスを利用する」の設定により手順が異なります。
| 無効に設定している（チェックを入れていない）とき
| 「2.利用するサービスを選択する」に進みます。
| 有効に設定している（チェックを入れている）とき
| 選択した送信先フォルダに、自動的に送信する設定にしていないとき
| 送信フォルダの選択メール（6.1）が届きます。 「3.送信先フォルダを選択して送信する」に進みます。
| 選択した送信先フォルダに、自動的に送信する設定にしているとき
| データの送信を開始します。 「3.送信先フォルダを選択して送信する」の「送信結果を確認する」に進みます。

## 2.利用するサービスを選択する

以下はOCNマイポケットを利用する場合を例に説明しています。

本製品のネットワークポートの右上にあるLINK LEDが赤色で点灯しているときは、データを送信中です。 LINK LED が赤色で点灯しているときは、絶対に以下の操作をしないでください。 本製品のUSBポートに接続しているユーザーメモリや送信するデータが保存されているストレージのデータが破損して認識できなくなるおそれがあります。 本製品のUSBポートからユーザーメモリやストレージを抜く。 本製品からACアダプターを抜いたり、コンセントから電源プラグを抜いたりして、本製品の電源を切る。 送信中にユーザーメモリやストレージを抜くと、抜かれたことを知らせるメール（6.21）が届いて、データの送信を中止します。

| 利用サービスの選択確認のメール（2.8）が届きます。 メールに記載されているアドレスにアクセスします。

| 下記のページが表示されます。 「利用するサービス」に表示されるサービスから、利用するクラウドサービスを選択して[ 次へ ]を押します。
利用するサービス | 「OCNマイポケット（送信）」を選択します。
常にこのサービスを利用する | 有効にすると、次回の操作から同じストレージを挿すと、このページを省略することができます。 有効にするときはチェックを入れます。
送信するデータに10階層を超えるフォルダが含まれていた場合は、10階層以降のフォルダは送信されません。（※OCNマイポケットの場合） 「利用するサービス」には、サービス一覧に表示されているクラウドサービスだけが表示されます。 利用するクラウドサービスが表示されない場合は、利用するクラウドサービスを先に追加してください。 [ 中止 ]を選択すると、接続したストレージはUSB・トランスファーで使用することができます。

| 下記のページが表示されます。
利用するサービスのユーザーアカウント情報が登録されていないと、下記のページが表示されます。 「送信（アップロード）設定をする」を参照して、ユーザーアカウント情報を入力してください。
| 選択した送信先フォルダに、自動的に送信する設定にしていないとき
| 送信フォルダの選択メール（6.1）が届きます。 「3.送信先フォルダを選択して送信する」に進みます。
| 選択した送信先フォルダに、自動的に送信する設定にしているとき
| データの送信を開始します。 「3.送信先フォルダを選択して送信する」の「送信結果を確認する」に進みます。

## 3.送信先フォルダを選択して送信する

### 送信先フォルダを選択する

| 送信フォルダの選択メール（6.1）が届きます。 メールに記載されているアドレスにアクセスします。
[送信先の選択]を押すことでも、送信先の選択ページを表示することができます。

| 下記のページが表示されます。 データを受信するフォルダを選択して、[ 送信 ]を押します。
送信先フォルダ | データの送信先フォルダを選択します。
次回からこのフォルダに自動的に送信する | 有効にすると、次回から選択した送信先フォルダに、本製品に挿したUSB機器からデータを自動的に送信します。 無効にすると、データ送信時に送信先フォルダを選択できます。 有効にするときは、チェックを入れます。

| データの送信を開始します。

### 送信結果を確認する

| 送信の結果を、メールで知らせます。
| 送信が完了したとき
| データの送信完了を知らせるメール（6.2）が届きます。 本製品の LINK LED が緑色で点灯していることを確認してから、右側（▲▲印）のUSBポートからUSBメモリを抜いてください。
「送信（アップロード）設定をする」で「送信完了時にメールで通知する」が選択されていないときは、データの送信完了を知らせるメールは届きません。
| 送信中に問題が発生したとき
| 発生した問題を知らせるメール（6.3〜6.20）が届きます。 メールに記載されている内容に従って対応をしてください。

## 4.データの送信を中止する

送信中に、データの送信を中止する手順を説明しています。

| マイページの利用するクラウドサービスに表示されている[送信を中止する]を押します。

| 下記のページが表示されて、送信が中止されます。