# USBメモリを使用して設定する
（Windows編）

USBメモリを使用して本製品の初期設定を行う方法について説明しています。
設定情報を書き込んだUSBメモリを、本製品に接続するだけで本製品のネットワーク設定が行えます。USBメモリへの設定情報の書き込みは、本製品付属のCD-ROMに収録されている設定ユーティリティを使用します。

1.設置するために必要なものを準備する

2.本製品を設定する

## 1.設置するために必要なものを準備する

設定を始める前に、以下のものを準備してください。

USBメモリ | 本製品の設定を行うための、本製品の設定情報を保存します。

## 2.本製品を設定する

≪ファイアウォールについて≫ Windows標準のファイアウォール機能を有効にされている場合や、市販のセキュリティソフトのファイアウォール機能をご利用の場合は、本製品の設定を行う間、ファイアウォール機能を無効にしておいてください。 詳細は弊社Webページ( http://www.silex.jp/ )のFAQを参照してください。

| 本製品付属のCD-ROM(N-TRANSFER Setup CD)をパソコンにセットします。

| 下記メニュー画面が表示されます。 [ N-TRANSFERの設定 ]をクリックします。

| 下記の画面が表示されます。 [ USBメモリで設定 ]をクリックします。

| 下記の画面が表示されて、N-TRANSFER Setup が起動します。 USBメモリをパソコンにセットして、[ 次へ ]をクリックします。

| 下記の画面が表示されます。 ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し、同意後[ はい ]をクリックします。

| 下記の画面が表示されます。 一覧からパソコンにセットしたUSBメモリを選択して、[ 次へ ]をクリックします。

| 下記の画面が表示されます。 ご利用の環境にあったTCP/IPの設定をします。
本製品のご利用環境が以下の場合は、【DHCPサーバからIPアドレスを自動的に取得するとき】の説明にしたがって設定作業を進めてください。 本製品を利用するパソコンのインターネットプロトコル（TCP/IP）の設定が「IPアドレスを自動的に取得する」に設定されているとき 本製品が設置されるネットワーク環境にDHCPサーバ機能を持つネットワーク機器（ブロードバンドルーターなど）が設置されているとき 次の場合は、【手動でIPアドレスを設定するとき】の説明にしたがって設定作業を進めてください。 ネットワーク環境にDHCPサーバ機能を持つネットワーク機器がなく、パソコンに手動でIPアドレスを割り当てているとき ネットワーク環境にDHCPサーバ機能を持つネットワーク機器があるか分からないとき 本製品のIPアドレスを手動で割り当てるとき どのような設定を行えばよいか分からない場合は、Q&Aの「本製品に設定するIPアドレスはどのように決定すればよいのでしょうか？」を参照してください。
| 【DHCPサーバからIPアドレスを自動的に取得するとき】
| [ IPアドレスを自動的に取得 ]を選択して、[ 次へ ]をクリックします。
| 【手動でIPアドレスを設定するとき】
| [ IPアドレスを指定 ]を選択して、任意のIPアドレスとプライマリDNSサーバのIPアドレスを入力します。 [ 次へ ]をクリックします。
上記画面で入力しているIPアドレスは入力例です。IPアドレスはご利用環境にあったアドレスを指定してください。 「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」、「セカンダリDNSサーバ」は必要に応じて入力してください。

| 下記の画面が表示されます。 設定項目を確認して、[ 実行 ]をクリックします。
設定した内容により、この画面に表示される内容は異なります。

| 下記の画面が表示されます。 以降、画面の指示に従って操作します。 本製品の設定が正しくできていると、[ 検索 ]をクリックすると一覧に本製品が表示されます。 [ 次へ ]をクリックします。

| 下記の画面が表示されたら、本製品の初期設定は完了です。 [ いいえ ]を選択して、[ 完了 ]をクリックします。
[ はい ]を選択した場合は、USB・トランスファーで使用するUSB機器管理ツール「SX Virtual Link」をインストールします。「SX Virtual Linkをインストールする」を参考にSX Virtual Linkのインストール作業を進めてください。