【パソコン編】 |  |  |

# デジタルフォトフレームを接続してデータを受信（ダウンロード）する

クラウドサービスに送信されたデータ（写真や動画など）を、本製品に接続したデジタルフォトフレームに受信する手順について説明しています。

1.デジタルフォトフレームを接続する

2.利用するサービスを選択する

3.受信元フォルダを選択してデータを受信する

- 受信元フォルダを選択する
- 受信結果を確認する

4.データの受信を中止する

## 1.デジタルフォトフレームを接続する

受信したデータを保存するデジタルフォトフレームを本製品に接続します。

本製品に接続しているデジタルフォトフレームを他のトランスファーで使用しているときは、クラウド・トランスファーで使用することができません。 クラウド・トランスファーを利用するためには、事前にクラウドサービスのアカウント情報が必要です。 受信中は、ユーザーメモリやデジタルフォトフレームを抜かないでください。エラーやファイルの破損、故障の原因となります。

| 本製品のUSBポート（▲▲印）に、受信したデータを保存するデジタルフォトフレームを接続します。
| 本製品に未対応のUSB機器を挿したとき
| 対応していないUSB機器を挿したことを知らせるメール（2.7）が届きます。

| 本製品のLANポートにあるLINK LEDが、点滅（緑色）から点灯（緑色）に変わることを確認します。

| 利用するクラウドサービスのサービス設定で、「常にこのサービスを利用する」の設定により手順が異なります。
| 無効に設定している（チェックを入れていない）とき
| 「2.利用するサービスを選択する」に進みます。
| 有効に設定している（チェックを入れている）とき
| 受信元フォルダに自動的に受信する設定がされていないとき
| 受信フォルダの選択メール（6.22）が届きます。 「3.受信元フォルダを選択してデータを受信する」に進みます。
| 選択した受信元フォルダから、自動的に受信する設定にしているとき
| データの受信を開始します。 「3.受信元フォルダを選択してデータを受信する」の「受信結果を確認する」に進みます。

## 2.利用するサービスを選択する

以下はOCNマイポケットを利用する場合を例に説明しています。

本製品のネットワークポートの右上にあるLINK LEDが赤色で点灯しているときは、データをダウンロード中です。 LINK LED が赤色で点灯しているときは、絶対に以下の操作をしないでください。 本製品のUSBポートに接続しているユーザーメモリや受信したデータを保存するデジタルフォトフレームのデータが破損して認識できなくなるおそれがあります。 本製品のUSBポートからユーザーメモリやデジタルフォトフレームを抜く。 本製品からACアダプターを抜いたり、コンセントから電源プラグを抜いたりして、本製品の電源を切る。 受信中にユーザーメモリやデジタルフォトフレームを抜くと、抜かれたことを知らせるメール（6.41）が届いて、データのダウンロードを中止します。

| 利用サービスの選択確認のメール（2.8）が届きます。 メールに記載されているアドレスにアクセスします。

| 下記のページが表示されます。 「利用するサービス」に表示されるサービスから、利用するクラウドサービスを選択して[ 次へ ]を押します。
利用するサービス | 「OCNマイポケット（受信）」を選択します。
常にこのサービスを利用する | 有効にすると、次回の操作から同じデジタルフォトフレームを挿すと、このページを省略することができます。 有効にするときはチェックを入れます。
「利用するサービス」には、マイページの「サービス一覧」に表示されているクラウドサービスだけが表示されます。 利用するクラウドサービスが表示されない場合は、利用するクラウドサービスを先に追加してください。 [ 中止 ]を選択すると、接続したデジタルフォトフレームはUSB・トランスファーで使用することができます。

| 下記のページが表示されます。 データ受信後の、スライドショーの開始について設定します。 スライドショーについて設定後、[ 受信 ]を押します。
自動的にスライドショーを開始する | 有効にすると、データ受信完了後、デジタルフォトフレームのスライドショーを自動的に開始します。

| 下記のページが表示されます。
利用するサービスのユーザーアカウント情報が登録されていないと、下記のページが表示されます。 「受信（ダウンロード）設定をする」を参照して、ユーザーアカウント情報を入力してください。 ユーザーアカウント情報の登録が完了したら、「3.受信元フォルダを選択してデータを受信する」に進みます。
| 選択した受信フォルダから、自動的に受信する設定にしていないとき
| 受信フォルダの選択メール（6.22）が届きます。 「3.受信元フォルダを選択してデータを受信する」に進みます。
| 選択した受信フォルダから、自動的に受信する設定にしているとき
| データの受信を開始します。 「3.受信元フォルダを選択してデータを受信する」の「受信結果を確認する」に進みます。

## 3.受信元フォルダを選択してデータを受信する

### 受信元フォルダを選択する

| 受信フォルダの選択メール（6.22）が届きます。 メールに記載されているアドレスにアクセスします。

| 下記のページが表示されます。 受信するデータが保存されているフォルダを選択して、[ 受信 ]を押します。
受信するフォルダ | 受信するフォルダを選択してチェックを入れます。（複数選択可） 受信元フォルダは、最大15個までしか表示できません。
次回以降は選択したフォルダから自動的に受信する | 受信するデータが保存されているフォルダを選択します。
選択した受信するフォルダに、10階層を超えるフォルダが保存していると、10階層以降のフォルダは受信されません。
フォルダ名の横に表示されている"New"は、データが更新されていることを表します。

| データの受信を開始します。

### 受信結果を確認する

| 受信の結果を、メールで知らせます。
| 受信が完了したとき
| データの受信完了を知らせるメール（6.24）またはメール（6.25）が届きます。 本製品の LINK LED が緑色で点灯していることを確認してから、右側（▲▲印）のUSBポートからUSBメモリを抜いてください。
「受信（ダウンロード）設定をする」で「受信完了時にメールで通知する」が選択されていないときは、データの受信完了を知らせるメールは届きません。
| 受信中に問題が発生したとき
| 発生した問題を知らせるメール（6.26〜6.42）が届きます。 メールに記載されている内容に従って対応をしてください。

## 4.データの受信を中止する

データを受信中に、受信を中止します。

| マイページに表示されている[受信を中止する]を押します。

| 下記のページが表示されて、受信が中止されます。