# 本製品のファームウェアをアップデートする

本製品のファームウェアを、公開された新しいファームウェアにアップデートする手順について説明します。

本製品の新しいファームウェアが公開されたときは、ファームウェア更新のお知らせメール（2.1）およびマイページにてお知らせします。

本製品のファームウェアを最新のファームウェアにアップデートするときは、以下の手順で行います。

| 本製品の左側（●印）のUSBポートに、本製品に付属のユーザーメモリが挿してあることを確認します。
ユーザー情報を追加している場合は、管理者ユーザーのユーザーメモリを挿してください。 ユーザーメモリを挿していない場合は、プッシュスイッチを押してもLINK LEDが赤色で点灯せず、アップデートできません。

| LINK LEDが緑色で点灯していることを確認します。

| 本製品の背面にあるプッシュスイッチを、先の細いボールペンなどで５秒以上押し続けてから離します。

| LINK LEDが緑色の点灯から赤色の点灯に変わると、ファームウェアのアップデートが始まります。
LINK LEDが赤色で点灯中のときは、絶対に以下の操作を行わないでください。 ファームウェアのアップデートが正常に行われない場合があります。 ユーザーメモリを抜く。 本製品の電源を切る。 本製品に接続のLANケーブルを抜く。 もし、上記の操作を行った場合は、パソコン版のマイページからファームウェアをダウンロードして、本製品のファームウェアをアップデートしてください。 詳細は「ダウンロードサービス」-「2.ファームウェアのダウンロード」を参照してください。

| ファームウェアのアップデートが完了すると、下記のメールが届きます。
| ファームウェアの更新に成功したとき
| ファームウェア更新成功のお知らせメール（2.3）が届きます。
| 最新ファームウェアが既に適用されていたとき
| 最新ファームウェア適用済みのお知らせメール（2.2）が届きます。
ファームウェア更新に失敗したときは、受信したメールに記載されている内容に従って対応してください。