【パソコン編】 |  |  |

# デジタルフォトフレームを接続して
写真データを受信（ダウンロード）する

送信者が共有フォルダに送信したデータを、本製品に接続したデジタルフォトフレームに受信するための設定について説明しています。

| 共有フォルダに新しいファイルが見つかると、本製品に接続しているデジタルフォトフレームへ自動的に受信します。
本製品のネットワークポートの右上にあるLINK LEDが赤色で点灯しているときは、データを受信中です。 LINK LED が赤色で点灯しているときは、絶対に以下の操作をしないでください。 本製品のUSBポートに接続しているユーザーメモリやUSBメモリ、記録メディアのデータが破損して認識できなくなるおそれがあります。 本製品のUSBポートからユーザーメモリやUSBメモリ、記録メディアを抜く。 本製品からACアダプターを抜いたり、コンセントから電源プラグを抜いたりして、本製品の電源を切る。 受信中にユーザーメモリやUSBメモリ、記録メディアを抜くと、抜かれたことを知らせるメール（4.11）が届いて、データの受信を中止します。

| 受信が完了すると、受信完了を知らせるメールが届きます。 データ受信完了後、スライドショーが開始されます。
データ受信完了時にメールを通知する設定がされていないときは、データ受信完了を知らせるメールは届きません。 メールで受信完了を通知させる設定は、「受信（ダウンロード）設定をする」を参照してください。 データ受信完了後、スライドショーを自動で開始する設定にしていないときは、スライドショーは開始されません。 スライドショーを自動で開始させる設定は、「使用するUSB機器の設定を変更する」 の「2.デジタルフォトフレームの設定を変更する」を参照してください。 デジタルフォトフレームに受信すると、自動的に新しいファイル名が付けられて保存されます。（例：fjt_数字.jpg）