【携帯電話編】 |  |  |

# スライドショー実行中にデータを受信する

本製品に接続したデジタルフォトフレームでスライドショー実行中に、データ・トランスファーで送信されたデータを受信する方法について説明しています。

デジタルフォトフレーム以外のUSB機器でデータを受信する場合は、データを受信する前に受信データを保存するためのUSB機器を準備してください。 データを受信するUSB機器に、保存するための空き容量があるかを確認してください。 データ受信中は、他の端末にデータの送信はできません。 本製品のネットワークポートの右上にあるLINK LEDが赤色で点灯しているときは、データを受信中です。 LINK LED が赤色で点灯しているときは、絶対に以下の操作をしないでください。 本製品のUSBポートに接続しているユーザーメモリやUSBメモリ、記録メディアのデータが破損して認識できなくなるおそれがあります。 本製品のUSBポートからユーザーメモリやUSBメモリ、記録メディアを抜く。 本製品からACアダプターを抜いたり、コンセントから電源プラグを抜いたりして、本製品の電源を切る。 受信中にユーザーメモリやUSBメモリ、記録メディアを抜くと、抜かれたことを知らせるメール（4.11）が届いて、データの送信を中止します。

1.データを受信するUSB機器を選択する

- デジタルフォトフレームで受信する
- 他のUSB機器で受信する

## 1.データを受信するUSB機器を選択する

| 送信者からデータ受信の確認メール（4.5）が届きます。 メールに記載されているアドレスにアクセスします。

| 下記のページが表示されます。 [ 受信する ]を押します。 送信者にデータ受信の許可を知らせるメール（4.6）が送信されます。

| 下記のページが表示されます。 選択した内容を確認します。 間違いがない場合は、スライドショーに関する設定をして[ 受信 ]を押します。 間違っている場合は、[ 戻る ]を押してUSBポートの選択を変更します。
デジタルフォトフレームで受信する | 本製品の右側（▲▲印）のUSBポートに接続しているデジタルフォトフレームで受信するときに選択します。 有効にすると、データ受信完了後、デジタルフォトフレームのスライドショーを自動的に再開します。 有効にするときは、チェックを入れます。

### デジタルフォトフレームで受信する

「デジタルフォトフレームで受信する」を選択したときは、本製品の左側（▲▲印）のUSBポートに接続しているデジタルフォトフレームで受信をします。
受信が完了すると、受信完了を知らせるメール（4.9）が届きます。

本製品に接続しているデジタルフォトフレームで受信します。
受信完了後、スライドショーを開始します。

### 他のUSB機器で受信する

「デジタルフォトフレームで受信する」を選択しなかったときは、本製品の右側（▲▲印）のUSBポートに接続するUSB機器で受信をします。
受信が完了すると、受信完了を知らせるメール（4.9）が届きます。

1. 本製品の右側（▲▲印）のUSBポートからデジタルフォトフレームを抜きます。

2. データを受信するために使用するUSB機器を、本製品の右側（▲▲印）のUSBポートに挿します。

3. データの受信が開始されます。
   受信が完了すると、受信完了を知らせるメール（4.9）が届きます。

4. データ受信完了後、本製品のネットワークポートの右上にあるLINK LEDが赤色で点灯していないことを確認して、右側（▲▲印）のUSBポートに接続しているUSB機器を抜いてから、デジタルフォトフレームを接続します。