【携帯電話編】 |  |  |

# 送信者から受信者へデータを送信する

データ・トランスファーを利用して、データを送信する方法について説明しています。

データの送信を行う前に、データを受信するユーザーのメールアドレスがアドレス帳に登録されていることが必要です。 データ送信中は、他の端末からのデータの受信はできません。

1.データの送信先を選択します

2.データを送信します

- アドレス帳からユーザーを選択して送信する
- 自分のN-TRANSFERに送信する

## 1.データの送信先を選択します

| 本製品の右側（▲▲印）のUSBポートにUSBメモリを挿します。
| 本製品に未対応のUSB機器を挿したとき
| 対応していないUSB機器を挿したことを知らせるメール（2.7）が届きます。
| USBメモリを認識できないとき
| USBメモリの認識失敗を知らせるメール（4.21）が届きます。 USBメモリを初期化するか、または別のUSBメモリを用意して、データの送信をやり直してください。

| 本製品のLANポートにあるLINK LEDを確認します。 本製品に挿したUSBメモリが、DATA TRANSFERで使用するUSB機器としてサービス一覧に追加されているときは、赤色で点灯します。 サービス一覧に追加されていないときは、点滅（緑色）から点灯（緑色）に変わります。

| 下記のメールが届きます。
| 利用サービスの選択ページで [常にこのサービスを利用する]を無効に設定しているとき
| サービス選択の確認メール（2.8）が届きます。 メールに記載されているアドレスにアクセスして、次の手順4に進みます。
| 利用サービスの選択ページで [常にこのサービスを利用する]を有効に設定しているとき または本製品に挿したUSBメモリが、DATA TRANSFERで使用するUSB機器としてサービス一覧に追加されているとき
| データ送信先の選択メール（4.4）が届きます。 メールに記載されているアドレスにアクセスして、次の手順5に進みます。

| 利用サービスの選択ページが表示されます。 利用するサービスを選択して、[ 次へ ]を押します。
利用するサービス | [ DATA TRANSFER ]を選択します。
常にこのサービスを利用する | 有効にすると、本製品に挿したUSBメモリがサービス一覧のDATA TRANSFERに追加されて、次回から同じUSBメモリを接続したときは利用サービスの選択ページが省略されます。 有効にするときはチェックを入れます。
利用するサービスには、サービス一覧に表示されているサービスだけが表示されます。 利用するサービスが表示されない場合は、利用するサービスを先に追加してください。 [ 中止 ]を選択すると、接続したUSBメモリはUSB・トランスファーで使用することができます。

| データ・トランスファーを利用するために必要なアドレス帳を確認します。 下記のページが表示されたときは、アドレス帳に受信者のメールアドレスが１件も登録されていません。 [ 次へ ]を押して、受信者のメールアドレスを登録してください。 登録の方法については、「アドレス帳の登録（登録する側）」を参照してください。 登録が終わったら、USBメモリの抜き差しをしてからやり直してください。
アドレス帳にメールアドレスが登録されているとき、または2台以上の本製品を所有しているときは、このページは表示されません。

| 下記のページが表示されます。 送信先を選択して、[ 次へ ]を押します。 アドレス帳に登録されているユーザーに送信する場合は、[ アドレス帳から送信ユーザーを選択する ]を選択します。 2台以上所有している本製品の中から1台を選んで送信する場合は、[ 自分の端末に送信する ]を選択します。

## 2.データを送信します

本製品のネットワークポートの右上にあるLINK LEDが赤色で点灯しているときは、データを送信中です。 LINK LED が赤色で点灯しているときは、絶対に以下の操作をしないでください。 本製品のUSBポートに接続しているユーザーメモリやUSBメモリ、記録メディアのデータが破損して認識できなくなるおそれがあります。 本製品のUSBポートからユーザーメモリやUSBメモリ、記録メディアを抜く。 本製品からACアダプターを抜いたり、コンセントから電源プラグを抜いたりして、本製品の電源を切る。 送信中にユーザーメモリやUSBメモリ、記録メディアを抜くと、抜かれたことを知らせるメール（4.11）が届いて、データの送信を中止します。

### アドレス帳からユーザーを選択して送信する

| 送信先の選択で[ アドレス帳から送信ユーザーを選択する ]を選択すると、下記のページが表示されます。 「送信先ユーザー」の選択と送信するデータの「件名」を入力して、[ 次へ ]を押します。
送信先のユーザーが表示されていないときは、[ マイページへ移動する ]を押して先にアドレス帳の登録を行って、「1.データの送信先を選択します」からやり直してください。

| 下記のページが表示されます。 送信先ユーザーと件名を確認して、[ 送信 ]を押します。
| 送信するデータがUSBメモリに保存されていないとき
| 送信データなしを知らせるメール（4.17）が届きます。 送信データが保存されているUSBメモリを挿してください。
| 送信できるデータのサイズがオーバーしているとき
| 送信データのサイズオーバーを知らせるメール（4.24）が届きます。 送信できるデータのサイズは、500MB以下です。

| 下記のページが表示されて、受信者にデータ受信の確認メール（4.5）が送信されます。 受信者から「受信する」または「受信しない」の返事が届くまでの間待機します。 [ マイページへ移動する ]を押してマイページを表示します。

| 受信者がデータの受信を許可すると、受信者からデータ受信の許可を知らせるメール（4.6）が届いてデータ送信を開始します。 データ受信を拒否されると、受信の拒否を知らせるメール（4.7）が届いてデータ送信を中止します。 データ送信の結果は、メールで知らせます。
| 送信が完了したとき
| データ送信の完了を知らせるメール（4.8）が届きます。
「利用するサービスの設定をする」で、「ファイル転送結果をメールで通知する」が選択されていないときは、メールは届きません。
| 送信中に問題が発生したとき
| 発生した問題を知らせるメールが届きます。 メールに記載されている内容に従って対応を行ってください。

### 自分のN-TRANSFERに送信する

| 下記のページが表示されます。 送信先の端末を選択して、[ 次へ ]を押します。

| 下記のページが表示されます。 受信したデータを保存するためのUSBメモリを挿すUSBポートを選択して、[ 次へ ]を押します。
左側（●印）のUSBポートにユーザーメモリが接続されていない場合は、このページは表示されません。 通常は、右側（▲▲印）のUSBポートを選択してください。 外出中の場合などで右側（▲▲印）のUSBポートにUSBメモリを接続できないときは、左側（●印）のUSBポートを選択してユーザーメモリにデータを受信してください。

| 下記のページが表示されます。
| USB機器で受信する選択をした場合
| 右側（▲▲印）のUSBポートにUSBメモリを挿します。
| ユーザーメモリで受信する選択をした場合

| データの送受信を開始します。 データ送受信の結果は、メールで知らせます。
| 受信が完了したとき
| 受信完了を知らせるメール（4.9）が届きます。 本製品の LINK LED が緑色で点灯していることを確認してから、右側（▲▲印）のUSBポートからUSBメモリを抜いてください。
「利用するサービスの設定をする」で、「ファイル転送結果をメールで通知する」が選択されていないときは、メールは届きません。
| 送受信中に問題が発生したとき
| 発生した問題を知らせるメールが届きます。 メールに記載されている内容に従って対応を行ってください。