【パソコン編】 |  |  |

# SX Virtual Linkの基本的な使い方
（Macintosh編）

SX Virtual Linkの基本的な操作方法について説明しています。

1.SX Virtual Linkを起動する

2.USB機器を接続/切断する

## 1.SX Virtual Linkを起動する

SX Virtual Linkの起動方法は下記のとおりです。

| Dockのアイコン（ ）をクリックします。
SX Virtual Linkが起動していない場合は、[ Macintosh HD ]− [ アプリケーション ]から[ SX Virtual Link ]をクリックします。

| SX Virtual Linkの操作ウインドウが表示され、ネットワーク上のUSB機器が一覧表示されます。

SX Virtual Linkの環境設定で、ログイン時の自動起動や、メイン画面を表示せずに起動する設定が可能です。環境設定についての詳細は、SX Virtual Linkのオンラインヘルプに記載されています。オンラインヘルプの起動方法については、SX Virtual Linkのオンラインヘルプを見る（Macintosh編）を参照してください。

## 2.USB機器を接続/切断する

USB機器の操作方法は下記のとおりです。

| SX Virtual Linkの操作ウインドウで使用するUSB機器を選択して、接続操作を行います。

| 接続に成功するとOSのプラグアンドプレイ機能が動作して、USB機器が利用可能になります。

| USB機器を使用し終えたら、切断操作を行います。

USB機器の接続/切断操作は下記の方法で実行できます。

【接続】

> マウスクリックで操作する | 操作ウインドウで、接続するUSB機器を選択してダブルクリックすることで接続することができます。
> ボタンで操作する | 操作ウインドウで、接続するUSB機器を選択して、接続ボタン（ ）をクリックします。複数のUSB機器を選択して一括して接続することもできます。

【切断】

> マウスクリックで操作する | 使用していたUSB機器を選択してダブルクリックすることで切断することができます。
> ボタンで操作する | 使用していたUSB機器を選択して切断ボタン（ ）をクリックすることで切断することができます。

SX Virtual Linkで接続中のUSB機器を本製品から取り外すときは、SX Virtual Link側で切断処理をしてください。 Macintosh側でのドライブを取り外す処理は不要です。 複数のユーザーでUSB機器を共有する場合は、USB機器の使用後に必ず切断操作を行ってください。複数のユーザーでUSB機器を共有している場合は、切断操作を行ってUSB機器の接続を解放しないと、他のユーザーがそのUSB機器を利用できなくなります。 他のユーザーがクラウド・トランスファーやデータ・トランスファーでUSB機器を利用しているときは、切断要求をしても、そのUSB機器の接続を解放してもらうことはできません。USB・トランスファーを利用する場合は、そのUSB機器が利用可能な状態になるまで待ってから利用してください。

各種操作方法の詳細はSX Virtual Linkのオンラインヘルプに記載されています。オンラインヘルプの起動方法については、SX Virtual Linkのオンラインヘルプを見る（Macintosh編）を参照してください。