# USBハブの接続について

本製品にUSBハブを接続して、USB機器を使用する場合について説明しています。

1.USBハブを接続する

2.USB機器を単体で接続する

- ストレージを接続したとき
- スキャナーを接続したとき

3.複数のUSB機器を接続する

- ストレージを２本接続したとき
- 同じスキャナーを２台接続したとき
- 異なるスキャナーを２台接続したとき
- ストレージとスキャナーを接続したとき
- デジタルカメラとUSBメモリを接続したとき

## 1.USBハブを接続する

USBハブは、本製品の右側（▲▲印）のUSBポートに接続します。
接続可能コネクション数は１５です。

USBハブは、本製品の左側（●印）のUSBポートに接続しないでください。 コネクション数について 下記の構成で本製品の利用環境を構築した場合、MFPではプリンタ、スキャナー、ストレージの3コネクションが消費されます。 本製品とUSB機器の間にUSBハブを２台以上接続(カスケード）した場合の使用については、サポート対象外となります。

## 2.USB機器を単体で接続する

### ストレージを接続したとき

利用可能 | 利用可能 | 利用可能

以下の操作をした場合は、USB・トランスファーでの利用になります。

- USB機器を接続したときに、利用するサービスを選択しないでキャンセルしたとき
- 利用するサービスを設定した状態で、20分放置したとき

### スキャナーを接続したとき

利用不可 | 利用可能 | 利用可能

## 3.複数のUSB機器を接続する

### ストレージを２本接続したとき

利用可能 | 利用可能 | 利用可能

- データ・トランスファーとクラウド・トランスファーは、先に接続したストレージが利用できます。
- 後から接続したストレージは、USB・トランスファーで利用できます。
  このとき、USB・トランスファーで動作することをメールでお知らせします。
  データ・トランスファーまたはクラウド・トランスファーで利用したい場合は、先に接続したストレージのサービスを完了してから再度、抜き差しします。

### 同じスキャナーを２台接続したとき

利用不可 | 利用可能 | 利用可能

- 先に接続したスキャナーが、クラウド・トランスファーで利用できます。
- 後から接続したスキャナーは、USB・トランスファーでの利用になります。

### 異なるスキャナーを２台接続したとき

利用不可 | 利用可能 | 利用可能

- クラウド・トランスファーを利用するとき、クラウドサービスへのアップロードはスキャンした順に行います。

### ストレージとスキャナーを接続したとき

≪ストレージの場合≫

利用可能 | 利用可能 | 利用可能

≪スキャナーの場合≫

利用不可 | 利用可能 | 利用可能

ストレージとスキャナーを同時に使用する場合、使用するサービスの組合せによって以下の制限があります。

データ・トランスファー | クラウド・トランスファー | 同時に使用した場合は、実行した順に処理されます。 後に実行した処理は、先に実行した処理が完了してから実行されます。
USB・トランスファー | 同時に使用できます。
クラウド・トランスファー | クラウド・トランスファー | 同時に使用した場合は、実行した順に処理されます。 後に実行した処理は、先に実行した処理が完了してから実行されます。
USB・トランスファー | 同時に使用できます。
USB・トランスファー | クラウド・トランスファー | 同時に使用できます。
USB・トランスファー | 同時に使用できます。

### デジタルカメラとUSBメモリを接続したとき

利用可能 | 利用可能 | 利用可能

- 先に接続したストレージが、 データ・トランスファーとクラウド・トランスファーで利用できます。
- 後から接続したストレージは、USB・トランスファーで利用できます。
  このとき、USB・トランスファーで動作することをメールでお知らせします。
  データ・トランスファーまたはクラウド・トランスファーで利用したい場合は、先に接続したストレージのサービスを完了してから再度、抜き差しします。