# 設定ツールを使用して設定する
（Windows編）

本製品付属のCD-ROM （N-TRANSFER Setup CD）に収録されているソフトウェア「N-TRANSFER Setup」を使用して、本製品のIPアドレスを手動で割り当てる方法について説明しています。

本製品は工場出荷時設定（初期値）で「IPアドレスを自動的に取得」に設定されています。 自動的に取得した本製品のIPアドレスを変更する場合は、「N-TRANSFER Setup」を使用して手動で割り当てます。 本製品のご利用環境が以下の場合は、「N-TRANSFER Setup」を使用して本製品のIPアドレスを手動で割り当てることができます。 本製品を利用するパソコンのインターネットプロトコル（TCP/IP）の設定が「IPアドレスを自動的に取得する」に設定されているとき 本製品が設置されるネットワーク環境にDHCPサーバ機能を持つネットワーク機器（ブロードバンドルーターなど）が設置されているとき 次の場合は、「USBメモリを使用して設定する」の説明にしたがって設定作業を進めてください。 ネットワーク環境にDHCPサーバ機能を持つネットワーク機器がなく、パソコンに手動でIPアドレスを割り当てているとき ネットワーク環境にDHCPサーバ機能を持つネットワーク機器があるか分からないとき 本製品のIPアドレスを手動で割り当てるとき

市販のセキュリティソフトのファイアウォール機能をご利用の場合は、本製品の設定を行う間、ファイアウォール機能を無効にしておいてください。詳細は弊社Webページ( http://www.silex.jp/ )のFAQを参照してください。

以下に、本製品の初期設定の方法について説明します。

| 本製品付属のCD-ROM（N-TRANSFER Setup CD）をパソコンにセットします。

| 下記メニュー画面が表示されます。 [ N-TRANSFERの設定 ]をクリックします。

| 下記の画面が表示されます。 [ ネットワークで設定 ]をクリックします。
Windows XP（SP2以降）のパソコンで設定を実行すると、下記のメッセージが表示されます。[ はい ]をクリックしてください。 Windows Vistaのパソコンで実行すると、ユーザーアカウント制御画面が表示されます。[ 続行 ]をクリックしてください。 Windows 7のパソコンで実行すると、ユーザーアカウント制御画面が表示されます。[ はい ]をクリックしてください。

| 下記の画面が表示されて、N-TRANSFER Setup が起動します。 [ 次へ ]をクリックします。

| 下記の画面が表示されます。 ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認して、同意後[ はい ]をクリックします。

| 下記の画面が表示されます。 検索結果一覧から本製品を選択して、[ 次へ ]をクリックします。
本製品が工場出荷時設定の状態で、検索結果一覧に表示された本製品のIPアドレスが「0.0.0.0」以外で表示されている場合は、本製品を接続したネッ トワーク環境にDHCPサーバ機能を持つネットワーク機器が設置されています。 検索結果一覧に本製品が表示されていない場合は[ 再検索 ]をクリックしてください。 [ 再検索 ]をクリックしても検索結果一覧に本製品が表示されない場合は、Q&Aの「N-TRANSFER Setupに検索画面に本製品が表示されません。」を参照してください。

| 下記の画面が表示されます。 ご利用の環境にあったTCP/IPの設定をします。
どのような設定を行えば良いか分からない場合は、Q&Aの「本製品に設定するIPアドレスはどのように決定すればよいのでしょうか？」を参照してください。
| 【IPアドレスを自動的に取得するとき】
| [ IPアドレスを自動的に取得 ]を選択して、[ 次へ ]をクリックします。
| 【手動でIPアドレスを設定するとき】
| [ IPアドレスを指定 ]を選択して、任意のIPアドレスとプライマリDNSサーバのIPアドレスを入力します。 [ 次へ ]をクリックします。
上記画面で入力しているIPアドレスは入力例です。IPアドレスはご利用環境にあったアドレスを指定してください。 「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」、「セカンダリDNSサーバ」は必要に応じて入力してください。

| 下記の画面が表示されます。 入力した内容を確認して、[ 実行 ]をクリックします。
入力した内容により、この画面で表示される内容は異なります。
[ 実行 ]をクリックした後に通信エラーが発生する場合は、Q&Aの「N-TRANSFER Setupで設定を行うと通信エラーが発生します。」を参照してください。

| 下記の画面が表示されたら、本製品の初期設定は完了です。 [ いいえ ]を選択して、[ 完了 ]をクリックします。
[ はい ]を選択した場合は、USB・トランスファーで使用するUSB機器管理ツール「SX Virtual Link」をインストールします。「SX Virtual Linkをインストールする」を参考にSX Virtual Linkのインストール作業を進めてください。