【携帯電話編】 |  |  |

# データ・トランスファーを利用するための設定をする

利用するサービスの設定について説明しています。

1.サービスの設定をする

2.通信テストに失敗したとき

## 1.サービスの設定をする

| マイページに表示されている「サービス一覧」から、利用するDATA TRANSFERに表示されている[ サービスの設定 ]を押します。

| 下記のページが表示されます。 設定項目を入力して、[ 次へ ]を押します。
ポート番号(1-65535) | データ・トランスファーで使用するTCP/IPポート番号を入力します。（管理者のみ入力）
ファイル転送結果をメールで通知する | 有効にするとデータ送信後に、送信結果をメールでお知らせします。 有効にするときはチェックを入れます。

| 下記のページが表示されます。 入力した内容を確認します 間違いがない場合は、[ 設定 ]を押します。 間違いがある場合は、[ 戻る ]を押して入力内容を変更します。

| サービスの設定変更が完了しました。 下記のページが表示されます。 設定した内容でデータ・トランスファーの利用が可能かを、通信テストを行って確認します。 通信テストに成功したときは、通信テストの成功を知らせるメール（4.22）が届きます。

## 2.通信テストに失敗したとき

| 通信テストの失敗を知らせるメール（4.23）が届きます。 メールに記載されているアドレスにアクセスします。
通信テストに失敗したときは、マイページでも確認することができます。 DATA TRANSFERの利用状況に『通信テストに失敗しました。』が表示されます。 [ 対応方法 ]を押してください。

| 下記のページが表示されます。 記載内容を読んでご使用のルーターの設定を確認します。 ルーターの設定の確認が終わったら、[ 通信テストを行う ]を押して確認します。
詳しい設定方法は、ご使用のルーターの取扱説明書を参照してください。

| 下記のページが表示されます。 しばらくしてから通信テストの結果を知らせるメールが届きます。
| 通信テストが正常に終了したとき
| 通信テストの成功を知らせるメール（4.22）が届きます。 本製品を使用して、データ・トランスファーが利用できます。
| 通信テストが正常に終了しなかったとき
| 通信テストの失敗を知らせるメール（4.23）が届きます。 メールに記載されているアドレスにアクセスしたあと、上記手順2に戻ります。