# 接続する前に...

本製品をご使用のネットワーク環境に接続する前に、準備するものと確認することについて説明しています。

1.設置に必要なものを準備しましょう

2.本製品の設置場所を確認しましょう

3.メール受信設定を確認しましょう

- docomoの携帯電話をご利用の場合
- auの携帯電話をご利用の場合
- SoftBankの携帯電話をご利用の場合

## 1.設置に必要なものを準備しましょう

本製品をご使用のネットワークに接続する前に、以下のものを準備します。

N-TRANSFER 本体
ACアダプター
LANケーブル
USBケーブル
ユーザーメモリ （本製品の左側（●印）のUSBポートに挿してあります）

本製品に接続するUSB機器 （例：スキャナー、複合機（MFP）、USBメモリなど）

## 2.本製品の設置場所を確認しましょう

「安全に正しくお使いいただくために」の設置に関する注意事項をご覧になって、本製品を設置する場所を決めます。

本製品には、本体を固定するために使用するマジックテープが同梱されています。 本製品を、壁などに貼り付けるときに使用してください。 本製品に貼り付ける位置は、マジックテープに添付されている「マジックテープの貼り方」を参照してください。

## 3.メール受信設定を確認しましょう

本製品を、データ・トランスファーまたはクラウド・トランスファーで利用すると、メールで利用状況をお知らせします。
迷惑メール対策として、携帯電話でメール受信設定をされている場合は、送られてくるお知らせメールが受信できません。
送られてくるお知らせメールを受信するために、下記のドメインからのメール受信を許可してください。

n-transfer.net

各携帯電話会社によって設定方法が異なります。以下の手順を参照して設定を行ってください。

ご利用のサービス・機種によっては対応できない場合があります。 設定操作等の詳細につきましては、ご利用の携帯電話の説明書を参照してください。

### docomoの携帯電話をご利用の場合

| 携帯電話の[ i-mode ]ボタンを押して、メニューから[ i-Menu ]を押します。

| [ お客様サポートFREE ]を押します。

| メニューから[ 各種設定(確認・変更・利用) ]を押します。

| メニューから[ メール設定 ]を押します。

| メニューから[ 迷惑メール対策設定 ]→ [ 詳細設定/解除 ]を押します。 次に[ iモードパスワード ]を入力し[ 決定 ]を押します。

| メニューから[ 受信/拒否設定 ]→ [ 設定 ]を選択して、[ 次へ ]を押します。

| [ ステップ4 ]の[ 受信設定 ]を押します。

| [ 個別に受信したいドメインまたはアドレス ]で[ n-transfer.net ]を入力して、[ 登録 ]を押します。

### auの携帯電話をご利用の場合

| 携帯電話の[ メールキー ]ボタンを押して、メニューから[ Eメール設定 ]を押します。

| メニューから[ メールフィルター ]→ [ 次へ ]、または[ その他の設定 ]→ [ メールフィルター ]を押します。

| 暗証番号を入力して、[ 送信 ]を押します。

| メニューから[ 指定受信リスト設定 ]を選択して、入力欄に[ n-transfer.net ]を入力して登録します。

### SoftBankの携帯電話をご利用の場合

| 携帯電話の[ Y! ]ボタンを押して、メニューリストを押します。

| メニューリストのYahoo!ケータイサービスから[ My SoftBank ]を押します。

| メニューから[ 設定・変更 ]→ [ メール設定 ]を押します。

| メニューから[ メール設定(アドレス・迷惑メール等) ]を押します。

| 暗証番号を入力して、[ OK ]を押します。

| メニューから[ 迷惑メールブロック設定 ]→ [ 個別に設定 ]→ [ 次へ ]を押します。

| メニューから[ 受信許可・拒否設定 ]→ [ 許可リストとして設定 ]→ [ アドレスリストの編集 ]を押します。

| メニューから[ 個別アドレスの追加 ]を選択して、入力欄に[ n-transfer.net ]と入力します。

| メニューから[ ドメイン(E-mail) ]と[ このアドレスを有効にする ]を選択して、[ OK ]を押します。