# クラウド・トランスファー（写真共有）関連の
メール一覧

このページでは、本製品から送られるクラウド・トランスファー（写真共有）関連のメールについて説明しています。

【7.1 送信先フォルダの選択】

【N-TRANSFER】データ送信先の選択
ご使用のN-TRANSFERにUSB機器が挿入されました。 USB機器内のデータをFileJetサーバに送信することができます。 データを送信する場合は、以下のアドレスにアクセスし送信先のフォルダを選択してください。 http://n-transfer.net/xxx/xxx/xxx ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.2 データ送信完了】

【N-TRANSFER】データ送信完了
データの送信が完了しました。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.3 データ送信完了】

【N-TRANSFER】データ送信完了
データの送信が完了しました。 送信履歴の書き込みに失敗しました。 ご使用のUSB機器の書き込み防止スイッチが、オンになっていないか確認してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.4 データ送信完了】

【N-TRANSFER】データ送信完了
データの送信が完了しました。 送信履歴の削除に失敗しました。 ご使用のUSB機器の書き込み防止スイッチが、オンになっていないか確認してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.5 データ送信完了】

【N-TRANSFER】データ送信完了
データの送信が完了しました。 送信履歴の件数がいっぱいになりました。 USB機器に保存しているデータを削除してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.6 データ送信完了】

【N-TRANSFER】データ送信完了
データの送信が完了しました。 送信履歴の件数がいっぱいになりました。これ以上、送信履歴を保存できません。 USB機器に保存しているデータを削除してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.7 送信データなし】

【N-TRANSFER】送信データなし
原稿のスキャンが中止されたか、失敗したため、データの送信は行われませんでした。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.8 送信データなし】

【N-TRANSFER】送信データなし
USB機器にファイルが保存されていません。 送信データが保存されているUSB機器をN-TRANSFERに挿し直してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.9 送信中にディスクを抜いた場合】

【N-TRANSFER】データ送信中止
データ送信中にUSB機器が抜かれました。データの送信を中止します。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.10 原稿スキャン失敗】

【N-TRANSFER】原稿スキャン失敗
原稿のスキャンに失敗しました。 ご利用のスキャナの電源を入れ直してから、もう一度スキャンし直してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.11 原稿スキャン失敗】

【N-TRANSFER】原稿スキャン失敗
原稿のスキャンに失敗しました。 ご利用のスキャナの電源を入れ直してから、もう一度スキャンし直してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.12 ユーザーメモリ認識失敗】

【N-TRANSFER】USBメモリ認識失敗
USBメモリへの書き込みに失敗しました。N-TRANSFERは正常に動作しません。 USBメモリを初期化するか、別のUSBメモリを用意してください。 N-TRANSFERの電源を入れ直してから、用意したUSBメモリに挿し直してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.13 更新データなし】

【N-TRANSFER】更新データなし
ご使用のUSB機器には、新しいデータが保存されていません。データの送信は行われません。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.14 FileJetサーバ接続不可(送信)】

【N-TRANSFER】データ送信失敗
FileJetサーバと通信ができないため、データの送信に失敗しました。 FileJetサーバがダウンしている可能性があります。 FileJetサーバが復旧するまで、しばらくお待ちください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.15 送信先フォルダアクセス失敗】

【N-TRANSFER】データ送信失敗
FileJetサーバ上に送信先フォルダが見つかりません。 マイページにアクセスし送信先フォルダの設定を確認してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.16 データ送信失敗】

【N-TRANSFER】データ送信失敗
壊れたデータのためFileJetサーバにデータを送信できません。正常なデータか確認してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.17 データ送信失敗】

【N-TRANSFER】データ送信失敗
ファイルサイズが大きいためFileJetサーバにデータを送信できません。 ファイルサイズを小さくして、もう一度送信を行ってください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.18 FileJetサーバ接続不可(送信)】

【N-TRANSFER】ユーザー認証失敗
ユーザー認証に失敗したため、データの送信に失敗しました。 設定したメールアドレスとパスワードを確認してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.19 ユーザー認証失敗(受信)】

【N-TRANSFER】ユーザー認証失敗
ユーザー認証に失敗したため、データの受信に失敗しました。 送信者によってパスワードが変更された可能性があります。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.20 保存データ数制限】

【N-TRANSFER】保存データ数制限
FileJetサーバに保存可能なデータ数の上限値に達したため、これ以上データを送信できません。 新たにデータを送信する場合は、FileJetサーバからデータを削除してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.21 データ保存容量制限】

【N-TRANSFER】データ保存容量制限
FileJetサーバのデータ保存容量の上限値に達したため、これ以上データを送信できません。 新たにデータを送信する場合は、FileJetサーバからデータを削除してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.22 ダウンロード初期設定完了】

【N-TRANSFER】FileJet設定完了
FileJetサービスの受信設定が完了しました。受信サービスをご利用いただけます。 N-TRANSFER本体の右側のランプが緑色に点灯しているのを確認して、USB機器を取り外してください。 データの受信用USB機器の設定を行う場合は、もう一度N-TRANSFERの右側のUSBポートにUSB機器を挿入してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.23 更新データの受信通知】

【N-TRANSFER】新着データのお知らせ
FileJetサーバに新しいデータが公開されました。新着データを受信する場合は、登録済みの受信用USB機器を N-TRANSFERの右側のUSBポートに挿入してください。 未登録のUSB機器でデータを受信する場合は、下記のアドレスにアクセスしてデータを受信してください。 http://n-transfer.net/xxxx/yyyy/zzzz ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.24 データ受信完了】

【N-TRANSFER】データ受信完了
FileJetサーバから新しいデータを受信し、USB機器内のデータを更新しました。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.25 新着データなし】

【N-TRANSFER】新着データはありません
FileJetサーバに受信可能な新着データは公開されていません。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.26 未対応のファイル形式】

【N-TRANSFER】未対応のファイル形式
FileJetサーバに新しいデータが公開されていましたが、対応していないファイル形式のため、 受信を行いませんでした。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.27 データ受信中止】

【N-TRANSFER】データ受信中止
N-TRANSFERの左側のUSBポートにUSBメモリが挿入されていません。データの受信を中止します。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.28 保存可能ファイル上限数】

【N-TRANSFER】データ受信失敗
USB機器に保存できるファイル数の上限値に達しました。 これ以上データを保存できません。 USB機器内のデータを削除するか、別のUSB機器を用意し、データの受信を再度行ってください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.29 FileJetサーバ接続失敗(受信)】

【N-TRANSFER】データ受信失敗
FileJetサーバと通信ができないため、データの受信に失敗しました。 FileJetサーバがダウンしている可能性があります。 FileJetサーバが復旧するまで、しばらくお待ちください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.30 データ受信URLアクセス失敗】

【N-TRANSFER】データ受信失敗
データ受信URLにアクセスできません。送信者によってURLが削除された可能性があります。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.31 データ受信失敗】

【N-TRANSFER】データ受信失敗
ネットワークエラーが発生したため、データの受信に失敗しました。 ご使用のネットワーク環境に問題がないか確認してください。 N-TRANSFERの電源を入れ直し、データの受信を再度行ってください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.32 メモリ空き容量不足】

【N-TRANSFER】メモリ容量不足
USB機器のメモリの空き容量が足りないため、データを受信することができません。 メモリ内のデータを削除するか、別のUSB機器を用意し、データの受信を再度行ってください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.33 メモリ認識失敗】

【N-TRANSFER】メモリ認識失敗
USB機器のメモリを認識できません。N-TRANSFERの右側のUBSポートにUSB機器が挿入されているか確認してください。 USB機器が挿入されている場合は、メモリを初期化するか、別のUSB機器を用意しデータの受信をやり直してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.34 メモリ書き込み失敗】

【N-TRANSFER】メモリ書き込み失敗
USB機器のメモリへのデータ書き込みに失敗しました。 メモリの書き込み防止スイッチがオンになっていないか確認してください。 書き込み防止スイッチがオフの場合は、メモリを初期化するか、別のUSB機器を 用意しデータの受信をやり直してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.35 スライドショー自動実行の中止】

【N-TRANSFER】スライドショー自動実行の中止
ご使用中のデジタルフォトフレーム以外のUSB機器がN-TRANSFERに接続されたため、 データ・トランスファー終了後にスライドショーは開始されません。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.36 アップロードデータなし】

【N-TRANSFER】アップロードデータなし
N-TRANSFERに接続されたUSB機器には、データが保存されていません。 USB機器にデータを保存してから、もう一度N-TRANSFERにUSB機器を接続してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。

【7.37 対応外ファイルのアップロード】

【N-TRANSFER】アップロード失敗
対応していない種類の画像ファイルのため、アップロードできません。 画像ファイルの種類を確認してください。 ※このメールは配信専用です。このメールへの返信はしないようお願い致します。