【携帯電話編】 |  |  |

# スキャナーを接続して送信（アップロード）する

本製品に接続したスキャナーを使用して、スキャンした写真や紙文書のデータをクラウドサービスにアップロードする方法について説明しています。

USB・トランスファーを利用して、本製品に接続しているスキャナーが使用されているときは、クラウド・トランスファーで使用することができません。 クラウド・トランスファーを利用するためには、事前にクラウドサービスのアカウント情報が必要です。 アップロード中は、ユーザーメモリを抜かないでください。エラーやファイルの破損、故障の原因となります。

| 本製品の右側（▲▲印）のUSBポートに、スキャナーまたは複合機（MFP)を接続します。

| スキャナーまたは複合機(MFP)にセットした写真や紙文書をスキャンして、クラウドサーバにデータをアップロードします。
本製品のネットワークポートの右上にあるLINK LEDが赤色で点灯しているときは、アップロード中です。 アップロード中は、スキャナーを抜かないでください。 また、LINK LED が赤色で点灯しているときは、絶対に以下の操作をしないでください。 本製品のUSBポートに接続しているユーザーメモリが破損して認識できなくなるおそれがあります。 本製品のUSBポートからユーザーメモリを抜く。 本製品からACアダプターを抜いたり、コンセントから電源プラグを抜いたりして、本製品の電源を切る。

| アップロードの結果は、メールで知らせます。
| アップロードが完了したとき
| アップロード完了を知らせるメール（5.2）が届きます。 スキャナーまたは複合機(MFP)にセットした紙文書を取り出します。
| アップロード中に問題が発生したとき
| 発生した問題を知らせるメールが届きます。 メールに記載されている内容に従って対応を行ってください。

| アップロードしたデータを閲覧します。 閲覧の方法は「送信（アップロード）したデータを閲覧する」を参照してください。