【パソコン編】 |  |  |

# スキャナーを接続して写真データを送信（アップロード）する

本製品に接続したスキャナーを使用して、スキャンした写真のデータを、利用するクラウドサービスにアップロードする方法について説明しています。

1.写真をスキャンして送信する

2.送信先フォルダを指定して送信する

## 1.写真をスキャンして送信する

本製品に接続しているスキャナーをUSB・トランスファーで使用しているときは、クラウド・トランスファーで使用することができません。 クラウド・トランスファーを利用するためには、事前に利用するクラウドサービスのアカウント情報が必要です。 送信中は、ユーザーメモリを抜かないでください。エラーやファイルの破損、故障の原因となります。

| 本製品の右側（▲▲印）のUSBポートに、スキャナーまたは複合機（MFP)を接続します。

| スキャナーまたは複合機(MFP)にセットした写真をスキャンします。
本製品のネットワークポートの右上にあるLINK LEDが赤色で点灯しているときは、送信中です。 送信中は、スキャナーを抜かないでください。 また、LINK LED が赤色で点灯しているときは、絶対に以下の操作をしないでください。 本製品のUSBポートに接続しているユーザーメモリが破損して認識できなくなるおそれがあります。 本製品のUSBポートからユーザーメモリを抜く。 本製品からACアダプターを抜いたり、コンセントから電源プラグを抜いたりして、本製品の電源を切る。

| 送信の結果は、メールで知らせます。
| スキャンした写真のデータの送信先フォルダを指定していないとき
| 送信先フォルダの選択メール（7.1）が届きます。 スキャナーまたは複合機(MFP)にセットした写真を取り出します。 「2. 送信先フォルダを指定して送信する」に進んでください。
| スキャンした写真のデータの送信先フォルダを指定しているとき
| 送信が完了したときは、送信完了を知らせるメール（5.2）が届きます。 スキャナーまたは複合機(MFP)にセットした写真を取り出します。
| 送信中に問題が発生したとき、発生した問題を知らせるメールが届きます。 メールに記載されている内容に従って対応してください。

## 2.送信先フォルダを指定して送信する

| 送信先フォルダの選択メール（7.1）が届きます。 メールに記載されているアドレスにアクセスします。

| 下記のページが表示されます。 データを送信する共有フォルダを選択して、[ 送信 ]を押します。
データの送信先フォルダ | データの送信先フォルダを選択します。
次回からこのフォルダに自動的に送信する | 有効にすると、次回からこのページが省略されて、スキャンしたデータは選択した送信先フォルダに自動的に送信されます。 有効にするときはチェックを入れます。

| 下記のページが表示されて送信を開始します。

| 送信が完了すると、データ送信の完了を知らせるメール（7.2）が届きます。
「送信（アップロード）設定をする」で、「送信完了時にメールで通知する」が選択されていないときは、メールは届きません。