【パソコン編】 |  |  |

# SX Virtual Linkをインストールする
（Macintosh編）

USB機器接続ユーティリティ「SX Virtual Link」のインストール方法について説明しています。

ここでは、付属のアプリケーション「SX Virtual Link」のインストール手順について説明しています。
ご利用のコンピュータに「SX Virtual Link」がまだインストールされていない場合は、このページの手順に従って作業を進めてください。
また、本製品の初期設定から引き続き、アプリケーションをインストールする場合は、このページの手順4より作業を進めてください。

SX Virtual Linkのインストーラはインストール実行後にコンピュータを再起動します。インストール実行前に必ずコンピュータで動作しているソフトウェアをすべて終了させておいてください。

| 本製品付属のCD-ROM（N-TRANSFER Setup CD）をコンピュータにセットします。

| デスクトップ上にCD-ROMアイコン（N_TraSetupCD）が表示されます。 ダブルクリックして開いてその中にある[ NTSetup ]をダブルクリックします。

| 下記メニュー画面が表示されます。 [ アプリケーションのインストール ]をクリックします。

| 下記の画面が表示され、SX Virtual Linkインストーラが起動します。 [ 続ける ]をクリックします。

| 下記の画面が表示されます。 ソフトウェア使用許諾書の内容を確認して、同意後[ 続ける ]をクリックします。

| 下記の画面が表示されます。 [ 同意する ]をクリックします。

| 下記の画面が表示されます。 [ インストール ]をクリックします。
下記の画面が表示された場合は、インストール先のボリューム（下記の場合 Macintosh HD） を選択して[ 続ける ]をクリックすると、上記の画面が表示されます。

| アドミニストレータ（管理者）の認証画面が表示されます。 [ 名前 ]と[ パスワード ]を入力して、[ OK ]をクリックします。
「名前」と「パスワード」には、使用しているコンピュータの管理者アカウントの情報を入力してください。

| コンピュータの再起動確認メッセージが表示されます。 コンピュータ上でこのインストーラ以外に動作しているソフトウェアを終了して、[ インストールを続ける ]をクリックします。

| 下記の画面が表示され、インストールは完了しました。 [ 再起動 ]をクリックして、コンピュータを再起動します。

| コンピュータが再起動された後、SX Virtual Link が起動して自動接続の規定値選択画面が表示されます。 ご利用の環境に合わせて自動接続の動作を選択して、[ OK ]をクリックします。 （2回目以降の起動では表示されません。）