【パソコン編】 |  |  |

# 使用するUSB機器の設定を変更する

クラウド・トランスファーで、本製品に接続して使用するUSB機器の設定について説明しています。

1.送信側USB機器の設定を変更する

- スキャナーの設定を変更する
- ストレージ/デジタルフォトフレームの設定を変更する

2.受信側USB機器の設定を変更する

- デジタルフォトフレームの設定を変更する

## 1.送信側USB機器の設定を変更する

### スキャナーの設定を変更する

| マイページのサービス一覧からご利用になるクラウドサービスに表示されているスキャナーの[ USB機器の設定 ]を押します。

| 下記のページが表示されます。 本製品に接続したスキャナーの設定を変更して、[ 設定 ]を押します。 ページに表示される設定項目は、スキャナーの機種によって異なります。
読み取り面 | スキャナーで読み取る面を、 片面 / 両面、 または 表面 / 裏面 / 両面 から選択します。
カラー | スキャナーで読み取る面のカラーモードを、 カラー / モノクロ から選択します。
アップロードするデータの大きさ | アップロードするデータのサイズを、小さい / 普通 / 大きい から選択します。
余白自動きりとり | スキャナーで読み取るときに不要な余白部分を切り取る機能を、有効 / 無効 から選択します。
解像度 | 画像データをスキャナーでスキャンするときの解像度を、100dpi / 200dpi / 300dpi から選択します。 ※ 解像度が高いと、ドットの数が増えるため、解像度の低い画像に比べてファイルサイズが大きくなります。
スキャン領域 | 部分的にスキャンを行うときのスキャン領域を、A4 / レター / JIS B5 / A5 / 2L判 / ハガキ / L判 / 名刺 / 最大サイズ から選択します。
上記の設定項目については、接続しているスキャナーが対応していない機能の項目は、ページに表示されません。 ADF（自動原稿送り装置）対応スキャナーでADFを使用しているときは、スキャナーの機種によって余白自動きりとり機能が使用できない場合があります。

| スキャナーの設定変更が完了すると、下記のページが表示されます。 [ マイページへ移動する ]を押して、マイページを表示します。

### ストレージ/デジタルフォトフレームの設定を変更する

| マイページのサービス一覧からご利用になるクラウドサービスに表示されているUSB機器（ストレージやデジタルフォトフレーム）の[ USB機器の設定 ]を押します。

| 下記のページが表示されます。 本製品に接続したUSB機器の設定を変更して、[ 設定 ]を押します。
同じデータを送信しない | 設定を有効にすると一度送信したデータを、重複して送信しないようにすることができます。 有効にするにはチェックを入れます。
設定を有効にしても、USB機器（USBメモリー等）が「書き込み禁止（ロック状態）」になっていると、データの送信履歴を保存することができないため、本設定は機能しません。

| USB機器の設定変更が完了すると、下記のページが表示されます。 [ マイページへ移動する ]を押して、マイページを表示します。

## 2.受信側USB機器の設定を変更する

### デジタルフォトフレームの設定を変更する

| マイページのサービス一覧からご利用になるFileJetサービスに表示されているデジタルフォトフレームの[ USB機器の設定 ]を押します。

| 下記のページが表示されます。 本製品に接続したデジタルフォトフレームの設定を変更して、[ 設定 ]を押します。
自動的にスライドショーを開始する | 有効にすると、データ受信完了後にデジタルフォトフレームのスライドショーを自動的に開始させることができます。 有効にするときは、チェックを入れます。
データの種類 | 受信するデータのファイル形式を、「静止画」（"bmp"、"jpg"など）と「動画」（"avi"、"mp4"など）からチェックを入れて選択します。 ご使用のデジタルフォトフレームが対応しているファイル形式は、ご使用のデジタルフォトフレームの取扱説明書を確認してください。

| デジタルフォトフレームの設定変更が完了すると、下記のページが表示されます。 [ マイページへ移動する ]を押して、マイページを表示します。