【携帯電話編】 |  |  |

# 写真データを受信（ダウンロード）するための設定をする

送信者が共有フォルダに送信したデータを、本製品に接続したUSB機器で受信するための設定について説明しています。

1.デジタルフォトフレームで受信するための設定

2.USB機器で受信するための設定

## 1.デジタルフォトフレームで受信するための設定

以下の設定を行うことにより、共有しているフォルダに新しいファイルが送信されると、自動的に本製品に接続しているデジタルフォトフレームで受信してファイルを更新することができます。

| 本製品の右側（▲▲印）のUSBポートに、デジタルフォトフレームを接続します。

| 利用サービスの選択確認のメール（2.8）が届きます。 メールに記載されているアドレスにアクセスします。

| 下記のページが表示されます。 利用するサービスから「 FileJet（受信）」を選択して、[次へ]を押します。
利用するサービス | 「FileJet（受信）」を選択します。
常にこのサービスを利用する | 有効にすると、次回の操作から同じデジタルフォトフレームを接続すると、このページを省略することができます。 有効にするときはチェックを入れます。

| データ受信後の、スライドショーの開始について設定します。 スライドショーについて設定をして[ 受信 ]を押します。
自動的にスライドショーを開始する | 有効にすると、データ受信完了後、デジタルフォトフレームのスライドショーを自動的に開始します。

| データ受信を開始すると、下記のページが表示されます。 [ マイページへ移動する ]を押して、マイページを表示します。

## 2.USB機器で受信するための設定

以下の設定を行うことにより、共有しているフォルダに新しいファイルが送信されると、自動的に本製品に接続したUSB機器に受信してファイルを更新することができます。

| 本製品の右側（▲▲印）のUSBポートに、USB機器を接続します。

| 利用サービスの選択確認のメールが届きます。 メールに記載されているアドレスにアクセスします。

| 利用するサービスから「 FileJet（受信） 」を選択して、[ 次へ ]を押します。
利用するサービス | 「FileJet（受信）」を選択します。
常にこのサービスを利用する | 有効にすると、次回の操作から同じストレージを挿すと、このページを省略することができます。 有効にするときはチェックを入れます。

| データ受信を開始すると、下記のページが表示されます。 以降、共有ファイルに新しいデータがアップロードされると、メールが送られます。 [ マイページへ移動する ]を押して、マイページを表示します。