【パソコン編】 |  |  |

# 送信者から受信者へデータを送信する

データ・トランスファーを利用して、データを送信する方法について説明しています。

データの送信を行う前に、データを受信するユーザーのメールアドレスがアドレス帳に登録されていることが必要です。 データ送信中は、他の端末からのデータの受信はできません。

1.データの送信先を選択します

2.データを送信します

- アドレス帳からユーザーを選択して送信する
- 自分のN-TRANSFERに送信する

## 1.データの送信先を選択します

| 本製品の右側（▲▲印）のUSBポートにUSBメモリを挿します。
| 本製品に未対応のUSB機器を挿したとき
| 対応していないUSB機器を挿したことを知らせるメール（2.7）が届きます。
| USBメモリを認識できないとき
| USBメモリの認識失敗を知らせるメール（4.21）が届きます。 USBメモリを初期化するか、または別のUSBメモリを用意して、データの送信をやり直してください。

| 本製品のLANポートにあるLINK LEDを確認します。 本製品に挿したUSBメモリが、DATA TRANSFERで使用するUSB機器としてサービス一覧に追加されているときは、赤色で点灯します。 サービス一覧に追加されていないときは、点滅（緑色）から点灯（緑色）に変わります。

| 下記のメールが届きます。
| 利用サービスの選択ページで [常にこのサービスを利用する]を無効に設定しているとき
| サービス選択の確認メール（2.8）が届きます。 メールに記載されているアドレスにアクセスして、次の手順4に進みます。
| 利用サービスの選択ページで [常にこのサービスを利用する]を有効に設定しているとき または本製品に挿したUSBメモリが、DATA TRANSFERで使用するUSB機器としてサービス一覧に追加されているとき
| データ送信先の選択メール（4.4）が届きます。 メールに記載されているアドレスにアクセスして、次の手順5に進みます。

| 利用サービスの選択ページが表示されます。 利用するサービスを選択して、[ 次へ ]を押します。
利用するサービス | [ DATA TRANSFER ]を選択します。
常にこのサービスを利用する | 有効にすると、本製品に挿したUSBメモリがサービス一覧のDATA TRANSFERに追加されて、次回から同じUSBメモリを接続したときは利用サービスの選択ページが省略されます。 有効にするときはチェックを入れます。
| 利用するサービスには、サービス一覧に表示されているサービスだけが表示されます。 利用するサービスが表示されない場合は、利用するサービスを先に追加してください。 [ 中止 ]を選択すると、接続したUSBメモリはUSB・トランスファーで使用することができます。

| データ・トランスファーを利用するために必要なアドレス帳を確認します。 下記のページが表示されたときは、アドレス帳に受信者のメールアドレスが１件も登録されていません。 [ 次へ ]を押して、受信者のメールアドレスを登録してください。 登録の方法については、「アドレス帳の登録（登録する側）」を参照してください。 登録が終わったら、USBメモリの抜き差しをしてからやり直してください。
アドレス帳にメールアドレスが登録されているとき、または2台以上の本製品を所有しているときは、このページは表示されません。

| 下記のページが表示されます。 送信先を選択して、[ 次へ ]を押します。 アドレス帳に登録されているユーザーに送信する場合は、[ アドレス帳から送信ユーザーを選択する ]を選択します。 2台以上所有している本製品の中から1台を選んで送信する場合は、[ 自分の端末に送信する ]を選択します。

## 2.データを送信します

本製品のネットワークポートの右上にあるLINK LEDが赤色で点灯しているときは、データを送信中です。 LINK LED が赤色で点灯しているときは、絶対に以下の操作をしないでください。 本製品のUSBポートに接続しているユーザーメモリやUSBメモリ、記録メディアのデータが破損して認識できなくなるおそれがあります。 本製品のUSBポートからユーザーメモリやUSBメモリ、記録メディアを抜く。 本製品からACアダプターを抜いたり、コンセントから電源プラグを抜いたりして、本製品の電源を切る。 送信中にユーザーメモリやUSBメモリ、記録メディアを抜くと、抜かれたことを知らせるメール（4.11）が届いて、データの送信を中止します。

### アドレス帳からユーザーを選択して送信する

| 送信先の選択で[ アドレス帳から送信ユーザーを選択する ]を選択すると、下記のページが表示されます。 「送信先ユーザー」の選択と送信するデータの「件名」を入力して、[ 次へ ]を押します。
送信先のユーザーが表示されていないときは、[ マイページ ]を押して先にアドレス帳の登録を行って、「1.データの送信先を選択します」からやり直してください。

| 下記のページが表示されます。 送信先ユーザーと件名を確認して、[ 送信 ]を押します。
| 送信するデータがUSBメモリに保存されていないとき
| 送信データなしを知らせるメール（4.17）が届きます。 送信データが保存されているUSBメモリを挿してください。
| 送信できるデータのサイズがオーバーしているとき
| 送信データのサイズオーバーを知らせるメール（4.24）が届きます。 送信できるデータのサイズは、500MB以下です。

| 下記のページが表示されて、受信者にデータ受信の確認メール（4.5）が送信されます。 受信者から受信を許可するまたは受信を拒否する返事が届くまでの間待機します。 [ マイページへ移動する ]を押してマイページを表示します。

| 受信者がデータの受信を許可すると、受信者からデータ受信の許可を知らせるメール（4.6）が届いてデータ送信を開始します。 データ受信を拒否されると、受信の拒否を知らせるメール（4.7）が届いてデータ送信を中止します。 データ送信の結果は、メールで知らせます。
| 送信が完了したとき
| データ送信の完了を知らせるメール（4.8）が届きます。
「利用するサービスの設定をする」で、「アップロード結果をメールで通知する」が選択されていないときは、メールは届きません。
| 送信中に問題が発生したとき
| 発生した問題を知らせるメールが届きます。 メールに記載されている内容に従って対応を行ってください。

### 自分のN-TRANSFERに送信する

| 下記のページが表示されます。 送信先の端末を選択して、[ 次へ ]を押します。

| 下記のページが表示されます。 受信したデータを保存するためのUSBメモリを挿すUSBポートを選択して、[ 次へ ]を押します。
左側（●印）のUSBポートにユーザーメモリが接続されていない場合は、このページは表示されません。 通常は、右側（▲▲印）のUSBポートを選択してください。 外出中の場合などで右側（▲▲印）のUSBポートにUSBメモリを接続できないときは、左側（●印）のUSBポートを選択してユーザーメモリにデータを受信してください。

| 下記のページが表示されます。
| USB機器で受信する選択をした場合
| 右側（▲▲印）のUSBポートにUSBメモリを挿します。
| ユーザーメモリで受信する選択をした場合

| データの送受信を開始します。 データ送受信の結果は、メールで知らせます。
| 受信が完了したとき
| 受信完了を知らせるメール（4.9）が届きます。 本製品の LINK LED が緑色で点灯していることを確認してから、右側（▲▲印）のUSBポートからUSBメモリを抜いてください。
「利用するサービスの設定をする」で、「アップロード結果をメールで通知する」が選択されていないときは、メールは届きません。
| 送受信中に問題が発生したとき
| 発生した問題を知らせるメールが届きます。 メールに記載されている内容に従って対応を行ってください。