外部にサーバを公開するには
本商品に接続したサーバをインターネットへ公開できます。
下記の設定が必要です。
■ パソコンの設定
【サーバとなるパソコンのIPアドレスの設定をする】 サーバとして公開するパソコンに、プライベートIPアドレスを設定します。 DHCPで割り当てたIPアドレスでのサーバ公開はできません。 外部にサーバを公開するときは、データ保全のため十分なセキュリティ設定を行ってください。 セキュリティの設定を行わないと、サーバが不正侵入や盗聴、妨害、データの消失、 破壊に遭う可能性があります。
■ 本商品の設定
本商品に下記の設定を行います。 【「Web設定」で設定する】
1. | 「詳細設定」−「静的NAT設定」をクリックする
2. | 「ワンタッチ設定」で以下のように設定する
| 【Webサーバを公開する場合】
| (1)「Webサーバを外部に公開する」にチェックを付ける
| (2)「WebサーバのIPアドレス」に公開するパソコンのIPアドレスを入力する
| 【FTPサーバを公開する場合】
| (1)「FTPサーバを外部に公開する」にチェックを付ける
| (2)「FTPサーバのIPアドレス」に公開するパソコンのIPアドレスを入力する
3. | [設定]をクリックする
＜お知らせ＞ 本商品で外部にサーバを公開する場合は、固定IPサービスを利用する、もしくはダイナミックDNSサービスを利用する必要があります。詳しくは固定IPサービスを提供するプロバイダ、もしくはダイナミックDNSサービス提供事業者にお問い合わせください。
↑ページのトップへ